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关于母杜柴登煤矿开采沉陷控制与煤矸石处置工程项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古新创环境科技有限公司编制的《母杜柴登煤矿开采沉陷控制与煤矸石处置工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市乌审旗图克镇东胜煤田呼吉尔特矿区母杜柴登煤矿内。主要建设内容包括破碎站、制浆站、沉淀池、运输栈道和注浆钻孔设施等其他公辅工程及环保工程，煤矸石充填能力90万t/a，设计充填煤矸石量为630万吨。项目主要利用鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司洗选产生的煤矸石与矿井水按比例拌合形成充填料浆，对矿区范围内离层进行充填。项目总投资为31513.32万元，其中环保投资为37.5万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。煤矸石置于全封闭储棚内，内设喷淋洒水抑尘装置；筛分破碎系统置于全封闭车间内，产尘点处设置集成罩+布袋除尘器抑尘，通过采取以上控制措施，确保粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中限值要求。生产废水经沉淀池沉淀后循环利用；办公区生活污水依托母杜柴登煤矿现有生活污水处理设施进行处理，以上各污（废）水均不得外排。按照《报告表》、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设观测井，定期对地下水进行跟踪监测，以免造成地下水污染。应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置一般固废，不得乱弃。

3.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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