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鄂尔多斯市生态环境局关于远景动力技术（鄂尔多斯市）有限公司远景现代能源装备制造

项目环境影响报告书的批复

远景动力技术（鄂尔多斯市）有限公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保技术咨询有限公司编制的《远景动力技术（鄂尔多斯市）有限公司远景现代能源装备制造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯江苏工业园区内。主要建设内容包括生产车间、电解液车间、NMP罐区、氮气罐区、原料库、成品仓库、废料库、临时危废暂存库、污水处理站、化粪池、事故水池、办公楼和给排水系统等其他公辅工程及环保工程。项目总投资为400000万元，其中环保投资为1480万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；现场搅拌应封闭作业，水泥、石灰粉等建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。

2.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。正极、绝缘层、负极搅拌罐投料产生的粉尘经布袋除尘器处理后，外排废气须满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）限值要求；烘干废气排放须满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）限值要求；涂布干燥生产线产生的废气经“余热回收＋二级冷凝＋转轮式沸石吸附”NMP溶剂回收系统处理后，未被回收的废气经“活性炭吸附”处理装置处理后，废气排放须满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）限值要求。正、负极极片分切环节产生的粉尘经布袋除尘装置处理后，废气排放须满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）限值要求。污水处理站各工艺臭气经风管收集+喷淋+光氧催化设施处理后，废气排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。加强运营期管理，确保废气中各污染物排放满足相关标准限值要求。

3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。循环冷却水和恶臭喷淋水循环使用；纯水制备浓水排入园区工业污水处理厂进行处理；正极清洗废水经三级沉淀预处理+自建污水处理站处理后，排入园区工业污水处理厂进行处理。绝缘层清洗废水经三级沉淀预处理+自建污水处理站处理后，最终排入园区工业污水处理厂进行处理；负极清洗废水经三级沉淀预处理+自建污水处理站处理后，最终进入园区工业污水处理厂进行处理；电芯清洗废水排入厂内自建污水处理站处理后，最终排入园区工业污水处理厂；地面清洁废水经车间三级沉淀预处理+厂内自建污水处理站处理后，排入园区工业污水处理厂进行处理。生活污水经化粪池预处理后，排入园区生活污水处理厂进行处理。以上各污（废）水均不得外排。
按照《报告书》、《技术评估报告》、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）的要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设观测井，定期对地下水进行跟踪监测，以免造成地下水污染。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的固废污染防治措施，做好各类固体废弃物分类处置。一般固废暂存库和临时危废暂存库须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行建设、设计、管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求处置一般固废和危险废物，不得乱弃。

6.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，厂址周边布设土壤跟踪监测点，定期进行监测。
7.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、该项目依托的江苏工业园区内集中供暖、给排水系统、污水管网以及污水处理厂等基础设施建成投运前，该项目不得投入运行。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局和鄂尔多斯江苏工业园区规划建设环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局和鄂尔多斯江苏工业园区规划建设环境保护局负责该项目的日常监管工作。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                          鄂尔多斯市生态环境局

2021年10月19日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，鄂尔多斯江苏工业园区规划建设环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古金绿环保技术咨询有限公司。
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