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鄂尔多斯市生态环境局关于

内蒙古配售电有限公司棋盘井工业园区一期200MW可再生能源替代行动示范工程

环境影响报告表的批复

内蒙古配售电有限公司：

你公司报送的由内蒙古禾泰环保科技有限公司编制的《内蒙古配售电有限公司棋盘井工业园区一期200MW可再生能源替代行动示范工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇境内，分为3个地块，包括棋盘井镇北环线附近、布尔嘎斯太塔拉贮灰场及白云乌素煤矿采空区。主要建设内容包括太阳能电池组件、光伏阵列、35KV开关站、逆变器、35KV配电室、临时危废暂存库、事故油池和道路等其他公辅工程及环保工程，设计容量为200MW，年发电量381741.19MW·h，服务年限为25a。项目总投资95499.98万元，其中环保投资400万元。本次评价不包括升压站电磁辐射影响分析和输变电线工程，升压站电磁辐射部分和输变线路工程须单独进行环境影响评价。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.应加强施工期环境管理，土石方开挖及其它设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘；运输车辆应加盖苫布；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集统一处理。

2.本项目为无人值守站，不建办公生活区，无生活污水 产生，太阳能光伏板清洗水直接用于绿化。

3.根据《报告表》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。临时危废暂存间和事故油池须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，以上各类固废均不得乱弃。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

5.按照《报告表》提出的要求，做好临时占地及永久占地的植被恢复工作，并制定详细的植被恢复计划。服务期满设备拆除后，对光伏区进行植被恢复。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克经济开发区环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模和防治污染的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2021年12月24日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局、鄂托克经济开发区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古禾泰环保科技有限公司。
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