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鄂尔多斯市生态环境局

关于智能干式（PIDS）精确分选项目环境

影响报告表的批复

鄂尔多斯市卓汇再生资源环保科技有限公司：

    你公司报送的由内蒙古碧蓝环境科技有限公司编制的《智能干式（PIDS）精确分选项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市达拉特旗恩格贝镇哈拉亥图壕村内蒙古银宏能源开发有限公司矸石综合利用项目厂区内。主要建设内容包括全封闭生产厂房、振动筛、PIDS光电智能干式选煤机、全封闭高热量矸石堆存区和无热量矸石临时堆存区等其他公辅工程及环保工程，原料为银宏煤矿洗煤厂产生的煤矸石，分选规模为120万吨/年。项目总投资1000万元，其中环保投资为210万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；现场搅拌应封闭作业，水泥、石灰粉等建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。

2.严格按照《报告表》提出的要求，做好各类污染防治工作。项目办公生活区租用周边民房，不再新建，不得新建以煤等为燃料的锅炉。上料工序和筛分工序产生的粉尘采用喷淋洒水装置抑尘；干选设施置于全封闭厂房内，产生的粉尘经自带除尘设施处理后排放；分选产品置于全封闭车间内，设置喷淋洒水抑尘装置；通过采取以上控制措施，确保粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。加强运营期管理，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池处理后，定期拉运至内蒙古银宏能源开发有限公司泊江海子煤矿工业场地现有的生活污水处理设施进行处理，不得外排。厂区内地面须硬化，四周设置导流渠对雨水进行收集，最终进入沉淀池内储存，避免雨水冲刷对周边环境造成影响。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

5.按照《报告表》提出的要求，做好固体废弃物分类处置工作。分选矸石处置须符合《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）要求。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，不得乱弃。

6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                            鄂尔多斯市生态环境局

                          2021年12月29日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境综合行政执法支

队，内蒙古碧蓝环境科技有限公司。
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