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鄂尔多斯市生态环境局

关于圣圆能源制氢加氢一体化项目环境

影响报告书的批复

内蒙古圣圆氢能源科技有限公司：

你公司报送由内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司编制的《圣圆能源制氢加氢一体化项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆煤化工基地乌兰木伦工业项目区煤电一体化产业园内。主要建设内容包括制氢及纯化厂房、氢气压缩厂房、氧气灌装间、加氢站、氢气装车区、储氢瓶组/罐、循环冷却水系统、冷冻水系统、给排水系统、临时危废暂存间和办公生活区等其他公辅工程及环保工程，纯水站依托布连电厂现有纯水系统制备，不再新建。项目拟分三期建设，本次评价仅包括一期工程，二、三期工程另行进行评价，建成后，制氢规模为2000m3/h、加氢规模为1000kg/d。项目总投资12000万元，其中环保投资47万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；现场搅拌应封闭作业，水泥、石灰粉等建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。

2.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的各项污染防治措施。循环冷却排水出水水质须达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）限值要求后，经管道排入国电布连电厂处理后回用；生活污水经厂区化粪池预处理后，排入布连电厂污水处理设施进行处理，处理后回用。

3.按照《报告书》、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）和《技术评估报告》提出的要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，加强日常管理与巡查，以免造成地下水和土壤污染。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的固废污染防治措施。临时危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。 建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局和鄂尔多斯圣圆煤化工基地环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局和鄂尔多斯圣圆煤化工基地环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                          鄂尔多斯市生态环境局

 2021年12月31日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，鄂尔多斯圣圆煤化工基地环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司。
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