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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂托克前旗大坤能源环保有限责任公司钻井岩屑处理

项目环境影响报告书的批复
鄂托克前旗大坤能源环保有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《鄂托克前旗大坤能源环保有限责任公司钻井岩屑处理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了《技术评估报告》。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗境内。主要建设内容包括岩屑处理工程（钻井岩屑微生物发酵棚、发酵后岩屑堆场）和废弃取土坑治理工程（回填工程、渗滤液调节池、截排水沟、生态恢复工程、管护工程、临时堆土场、进出场道路和给水系统）等其它公辅工程及环保工程。治理区总占地面积为72222平方米，分4个治理区（面积分别为10852平方米、6025平方米、23795平方米、31550平方米；回填量分别为8.35万立方米、5.84万立方米、9.99万立方米、32.18万立方米，合计56.36万立方米），年处理钻井岩屑10万立方米。岩屑处理工程的建设期为3个月，治理周期为5.6年，管护期为2年。治理区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中第I类一般工业固体废物贮存场和填埋场标准进行设计、建设和管理，主要处置鄂托克前旗大坤能源环保有限责任公司钻井岩屑及压裂返排液集中处理厂产生的岩屑，治理标高不得高于周边现有环境地貌。项目总投资为388万元，全部为环保投资。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理，严格控制扬尘污染。开挖的土石方及时清运，未及时清运的要遮盖，施工场地和运输道路采取洒水措施，涉外渣土车辆采取封闭或加盖苫布。施工场地边界设置围挡抑尘。大风天气避免进行可能造成扬尘污染的露天作业。施工期产生的废水和固体废物须集中收集后统一处置，不得外排。施工结束后，对施工场地、施工便道等临时工程进行植被恢复。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。钻井岩屑微生物发酵工序置于全封闭储棚内，产生的废气经收集风机+生物滤池除臭装置处理后，废气排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14551-93）限值要求。搅拌工段产生的粉尘经布袋除尘器处理后，粉尘排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。发酵后岩屑堆场全封闭储棚内。加强运营期管理，对道路和堆场进行洒水抑尘，确保各类废气排放满足相关标准限值要求。
3.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的水污染防治措施。压滤废水输送至压裂返排液处理系统进行处理，钻井岩屑微生物发酵过程中产生的渗滤液、生物除臭工段排水、地面冲洗水一并经发酵车间底部的导流渠进入渗滤液收集池收集，最终用罐车拉运至大坤能源公司压裂返排液处理系统进行处理，同时做好拉运台账；治理区渗滤液经渗滤液调节池收集后，用于治理区降尘。以上各污（废）水均不得外排。

4.按照《报告书》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）提出的要求，对场区和治理区内重点污染防治区、一般污染防治区等区域采取分区防渗措施。

建立完善的地下水和土壤监测制度。根据地下水流向和保护目标，合理设置地下水监测井和土壤监控点，定期开展监测，监测井应具备应急抽水功能。根据水文地质条件和项目特征污染物，在重点污染防治区布设检漏系统。加强监控，严防地下水污染，一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急处置办法，避免对周边地下水环境敏感目标和土壤造成不利影响。

5.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

6.建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，各类固废均不得乱弃。

7.按照《报告书》及《技术评估报告》提出的要求，做好运营期及封场后生态植被恢复工作。表土须单独堆放，坡脚设置纤维土袋临时挡护、人工拍实和撒播草籽防护防尘。运营期对填埋场、场区道路及管理区等区域进行绿化。填埋场达到设计标高后，及时进行终场覆盖。对表土堆场所在区域进行植被恢复。

8.项目建成投运前，建设单位须按照相关要求在填埋场可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网，办理视频监控审核备案手续。

9.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                         2022年1月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古尚清环保科技有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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