
					


                               









鄂环审字〔2022〕16号
  
鄂尔多斯市生态环境局关于华北石油管理局
有限公司苏里格勘探开发分公司2021年
苏75区块产能建设项目环境
影响报告书的批复

华北石油管理局有限公司苏里格勘探开发分公司：
你公司报送的由河北奇正环境科技有限公司编制的《华北石油管理局有限公司苏里格勘探开发分公司2021年苏75区块产能建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
[bookmark: _Hlk86393403]一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗境内。《苏里格气田苏75区块8×108m3/a天然气开发项目环境影响报告书》于2015年6月由原鄂尔多斯市环境保护局进行了批复（鄂环评字〔2015〕232号）。此次为弥补递减建产项目，主要建设内容为新增钻井112口（其中水平井1口，直/定向井111口，部署井场43座），部署产能2.0×108m3/a；对苏75-4集气站进行扩建，扩建后天然气压缩规模增加25×104m3/a；新建输气管线24条，共计26903.59m。同时配套建设通信、自控工程等工程。项目建成后开发范围内的产能规模保持不变。项目总投资46000万元，其中环保投资为12797.1万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]1.认真落实《鄂尔多斯市天然气开发环境保护管理办法》（试行）等文件中提出的各项规定和要求。
2.做好钻井场地和管线沿线开挖等大临工程的生态恢复工作，制定详细的生态恢复计划，落实相关配套资金。
[bookmark: _GoBack]3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，做好施工期各项污染防治工作。加强施工期环境管理，钻井及管线铺设施工过程中，应严格控制作业面范围，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。施工场地定期清扫，及时对施工作业面进行洒水抑尘；遇大风天气停止土方作业。开挖土方集中堆放在背风侧，及时回填，不能及时清运的，必须适时采取洒水抑尘、遮盖等措施，防止二次扬尘污染。土方开挖表土须单独堆放，并采取有效的防尘措施。管线开挖须做到“分层开挖、分层堆放、分层回填”。施工结束后及时回填表土，进行植被恢复，植被覆盖率不低于现状。施工期钻井废水收集后用于配置钻井液，井场内循环使用不外排，钻井结束后钻井废水存放于可拆卸储液池内，定期拉运至有资质的气田废弃物处置单位进行处理；钻井施工人员生活污水暂存于生活污水暂存罐内，定期拉运至市政污水处理厂进行处理；苏75-4集气站扩建施工人员生活污水排入化粪池内，定期拉运至苏里格第三天然气处理厂进行处理，以上各污（废）水均不得外排，同时做好拉运至台账。钻井泥浆采用泥浆不落地工艺进行处理，产生的钻井泥浆大部分回用于本井场钻井施工，完井后用于下一井场循环利用，剩余钻井泥浆交由有资质单位进行处置。压裂返排液和放空废液暂存于废液缓冲罐内，经沉淀处理后大部分循环使用，剩余部分拉运至有资质的气田废弃物处置单位进行处置。危险废物置于临时危废暂存间内，定期交由有资质的单位进行处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处置，各类固废均不得乱弃。
4.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，做好运营期各项污染防治工作。运营期应加强对井场、管线、道路绿化植被的抚育工作，并定期采取补种等措施。集气站天然气压缩机采用清洁能源天然气作为燃料，废气中各污染物排放均须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值要求。项目运营期天然气分离产生的气田水排入各集气站地埋式玻璃钢污水罐内，定期拉运至苏里格第三天然气处理厂处理，不得外排。通过基础减噪等措施处理后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对运营期和施工期产生的一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。施工期临时危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。
[bookmark: bookmark4]5.按照《报告书》、《技术评估报告》提出的要求，做好地下水和土壤跟踪监测工作。施工期对场地采取分区防渗措施，运营期加强日常管理与巡查，同时布设观测井，定期对地下水进行跟踪监测，防止造成地下水污染。按照要求对土壤跟踪监测点开展监测，同时根据《鄂尔多斯市天然气开采新建钻井井场土壤环境监测工作指导意见（试行）》要求，对钻井井场土壤环境质量进行监测。
6.建设单位应加强风险管理，防止发生天然气泄漏等风险事故，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时"制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时,需重新报批环评文件。
                            
                         

鄂尔多斯市生态环境局    
2022年1月18日































抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，河北奇正环境科技有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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