
鄂环审字〔2022〕28号
鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古苏德环保科技有限公司杂盐资源化利用工程变更
项目环境影响报告书的批复
苏德（达拉特旗）环保科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司编制的《内蒙古苏德环保科技有限公司杂盐资源化利用工程变更项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了《技术评估报告》。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市达拉特旗三垧梁工业园区内。《内蒙古苏德环保科技有限公司20万t/a杂盐资源化利用项目环境影响报告书》于2018年由原鄂尔多斯市环境保护局进行了批复（鄂环评字〔2018〕215号）；《苏德（达拉特旗）固废处置有限公司焚烧量为1.5万t/a、安全填埋量为1.5万t/a危险废物处置项目环境影响报告书》于2019年由鄂尔多斯市生态环境局进行了批复（鄂环评字〔2019〕175号）。变更后，主体工程建设内容及规模不变，控温氧化系统废气治理措施由“旋风除尘器+布袋除尘器+RTO+碱液喷淋塔”设施变为“SNCR+RTO+急冷+小苏打喷入+活性炭喷入+布袋除尘器”设施，控温氧化炉排气筒高度由25m增加至50m，并在控温氧化炉排气筒布设采样孔及在线监测设备，设置了杂盐储存库有机废气污染防治措施等，建成后，新增加处置危险废物（杂盐）类别为医药废物HW02、农药废物HW04、精蒸馏残渣HW11、染料和涂料废物HW12、含有机卤化物废物HW45和含酚废物（HW39）。项目总投资36531.06万元，其中环保投资1397万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理，严格控制扬尘污染。开挖的土石方及时清运，未及时清运的要遮盖，施工场地和运输道路采取洒水措施，涉外渣土车辆采取封闭或加盖苫布。施工场地边界设置围挡抑尘。大风天气避免进行可能造成扬尘污染的露天作业。施工期产生的废水和固体废物须集中收集后统一处置，不得外排。施工结束后，对施工场地、施工便道等临时工程进行植被恢复。
2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。控温氧化系统产生的废气经“SNCR+RTO+急冷+小苏打喷入+活性炭喷入+布袋除尘器”烟气净化系统处理后，外排废气须满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）限值要求。干燥系统产生的粉尘经袋式除尘器处理后，外排废气须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值要求。高密度沉淀池产生的恶臭排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。高级臭氧催化氧化系统产生的废气经二氧化锰催化剂催化分解处理后排放。喷雾干化装置产生的尾气经高效旋风分离+袋式除尘器除尘处理后，用冷却换热器降温，其中的水分冷凝变为冷凝水，回收至浓盐水高密度沉淀进行再处理，空气经高压引风机输送至蒸汽预热器升温后循环利用。杂盐贮存于全封闭储存库内，产生的废气经集气罩+活性炭吸附处理后，非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》限值要求、挥发性有机物排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求。加强运营期管理，确保各类废气排放满足相关标准限值要求。
3.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的水污染防治措施。分盐过程蒸发产生的冷凝水出水水质须达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中“工艺与产品用水”的标准限值要求后通过管道排入园区兖矿荣信化工污水处理设施进行处理。生活污水经化粪池预处理后，一并与隔油池处理后的职工食堂废水排入园区污水处理厂进行处理，以上各污（废）水均不得外排。
4.按照《报告书》、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）等相关文件提出的要求，对场区内重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区等区域采取分区防渗措施。

建立完善的地下水和土壤监测制度。根据地下水流向和保护目标，合理设置地下水监测井和土壤监控点，开展定期监测，监测井应具备应急抽水功能。根据水文地质条件和项目特征污染物，在重点污染防治区布设检漏系统。加强监控，严防地下水污染，一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急处置办法，避免对周边地下水环境敏感目标和土壤造成不利影响。

5.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

6. 按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，妥善处理各类固废。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

7.建设单位应加强风险管理，防止发生天然气泄漏等风险事故，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和达拉特经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和达拉特经济开发区环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                         2022年1月30日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，达拉特经济开发区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司，市生态环境局综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局                      2022年1月30日印发
- 6 -
- 5 -

