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鄂尔多斯市生态环境局关于济宁福兴机械制造有限责任公司陕蒙分公司矿用支护材料锚杆、锚

固剂、钢筋焊网、铁丝编织网、锚索、锚

杆盘扩建项目环境影响报告表的批复

济宁福兴机械制造有限责任公司陕蒙分公司：

你公司报送的由河北正云环保科技有限公司编制的《济宁福兴机械制造有限责任公司陕蒙分公司矿用支护材料锚杆、锚固剂、钢筋焊网、铁丝编织网、锚索、锚杆盘扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市乌审旗营盘壕煤矿工业广场内。《矿用支护材料锚杆、锚固剂、钢筋焊网、铁丝编织网、锚索、锚杆盘加工项目环境影响报告表》于2019年4月由鄂尔多斯市生态环境进行了批复（鄂环评字〔2019〕85号）。扩建后，锚杆、钢筋焊网、铁丝编织网、锚索、锚杆盘加工生产车间和锚固剂生产车间等公辅工程及环保工程依托现有工程，不再新建，扩建工程新增锚固剂90万支/年、锚索托盘7万块/年、经纬网4.5万平方米/年、菱形网10.2万平方米/年、锚杆24万根/年、锚索6.9万根/年、锚杆托盘14.8万块/年、钢筋梯5600个/年。项目总投资934万元，其中环保投资20万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.严格按照《报告表》提出的要求，做好废气污染防治工作。搅拌机投料工序废气经布袋除尘器处理后排放，搅拌工序废气经UV光解装置+活性炭吸附装置处理后排放，通过采取以上控制措施，废气排放须满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）限值要求。切割废气经布袋除尘器处理后，废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值要求。滚丝废气经油雾净化器+活性炭吸附装置处理后排放，焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后排放，废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值要求。加强运营期管理，确保废气排放满足相关标准限值要求。无组织排放。

2.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

3.按照《报告表》提出的要求，做好固体废弃物分类处置工作。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

4.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                             鄂尔多斯市生态环境局

                          2022年1月29日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政执法支队

，河北正云环保科技有限公司。
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