
鄂环审字〔2022〕56号

鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市亿圆商贸有限责任公司煤炭储运中心项目

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市亿圆商贸有限责任公司：

    你公司报送的由内蒙古鸣霄技术咨询有限责任公司编制的《鄂尔多斯市亿圆商贸有限责任公司煤炭储运中心项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《达拉特旗人民政府关于靖源煤炭物流园区运营情况说明的函》、《达拉特旗人民政府关于印发<达拉特旗旗域物流发展规划（2019-2030）的通知》（达政发〔2021〕2号）、《达拉特旗人民政府关于旗城乡规划管理委员会2021年第六次会议审议项目的批复》（达政函〔2021〕475号）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇沙坝子村靖源煤炭物流园区内。主要建设内容包括全封闭储煤棚、沉淀池和喷淋洒水抑尘装置和办公生活区等其他公辅工程及环保工程，建设规模为年储存、周转原煤70万吨。项目总投资为1000万元，其中环保投资400万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。项目冬季供暖由电暖气提供。原煤及产品煤贮存于全封闭储棚内，内设喷淋洒水抑尘装置抑尘，通过采取以上控制措施，确保粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。加强运营期管理，确保各类废气排放满足相关标准限值要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流，清污分流。亿荣达煤炭储运中心污水处理设施建成前，生活污水拉运至达拉特旗国中水务污水处理厂进行处理，建成后，生活污水经化粪池暂存后拉运至亿荣达煤炭储运中心污水处理设施进行处理，处理后回用；初期雨水经沉淀池沉淀后，用于洒水抑尘。厂区各车间及储棚等地面均须进行硬化，避免废水下渗对区域地下水产生影响。厂区内地面须硬化，四周设置导流渠对雨水进行收集，最终进入沉淀池内储存，避免雨水冲刷地面形成的废水对周边环境造成影响。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

5.按照《报告表》提出的要求，做好固体废弃物分类处置工作。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，不得乱弃。
6.项目建成投运前，建设单位须按照相关要求在可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网，办理视频监控审核备案手续。

7.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                            鄂尔多斯市生态环境局

                         2022年3月14日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境综合行政执法支

队，内蒙古鸣霄技术咨询有限责任公司。
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