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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司2×40500KVA高品质硅铁
产能减量置换技术升级改造项目
环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司：

你公司报送由内蒙古环科园环境科技有限责任公司编制的《鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司2×40500KVA高品质硅铁产能减量置换技术升级改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，批复如下：

一、2021年10月14日，鄂托克旗人民政府对内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司铁合金、电石技术改造项目产能减量置换方案进行了公告。2022年3月17日，内蒙古自治区发展和改革委员会对该项目出具了节能报告的审查意见（内发改环资字〔2022〕390号）。
二、本技术升级改造项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗鄂托克经济开发区内。2004年2月，原内蒙古自治区环境保护局对《内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任公司年产45万吨硅铁项目环境影响报告书》进行了批复（内环字〔2004〕60号）；2006年5月，原内蒙古自治区环境保护局对《鄂尔多斯金属冶炼有限责任公司2.5×104t/a工业硅、4×104t/a硅锰合金工程环境影响报告书》进行了批复（内环字〔2006〕98号）；2006年6月，原内蒙古自治区环境保护局对20台12500KVA矿热炉出具了竣工环境保护验收的函（内环函字〔2006〕86号）；2006年12月，原鄂尔多斯市环境保护局对8台6300KVA矿热炉出具了竣工环境保护验收的意见（鄂环验字〔2006〕380号）；2008年9月，原鄂尔多斯市环境保护局对18台25000KVA矿热炉出具了竣工环境保护验收的意见（鄂环验字〔2008〕1号）。技术升级改造后，主要建设内容包括电炉冶炼车间、浇铸车间、脱模车间、精整仓储存间、卸料站、配料系统、余热发电系统、给排水系统、循环冷却水系统、脱盐水系统、压缩空气系统、事故水池、原料仓、电极糊仓库、微硅粉库、成品库、渣库、加密仓和临时危废暂存库等其他公辅工程及环保工程，规划建设2台40500KVA硅铁电炉（单台矿热炉年产硅铁3.55万吨，2台共计年生产硅铁7.1万吨），拟安装1套10MW直接空冷凝汽式汽轮机，配套1台10MW的发电机，硅铁矿热炉烟气余热年发电量约5785万KW·h。技术升级改造项目总投资44533.57万元，其中环保投资8982万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；现场搅拌应封闭作业，水泥、石灰粉等建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。

2.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。卸料、配料工序卸料站、配料站产生的废气经集气系统+布袋除尘器处理后，废气排放须满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中表6特别排放限值要求。冶炼车间电炉熔炼工序产生的烟气经矮烟罩+负压大布袋除尘器处理后排放，电炉出铁口、浇铸工序产生的烟气经集烟罩+负压脉冲布袋除尘器过滤处理后排放，外排烟气中颗粒物排放须满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中表6特别排放限值要求、SO2和NOx排放参照《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》（环大气〔2019〕56号）中重点区域限值要求执行。成品破碎工序、原料筒仓仓顶产生的废气经集尘罩+负压脉冲布袋除尘器处理后，废气排放须满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中表6特别排放限值要求。加密仓仓顶产生的废气经负压脉冲布袋除尘器处理后，废气排放须满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中表6特别排放限值要求。加强运营期管理，确保各类无组织废气排放满足相关标准限值要求。

3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池处理后，通过管网排至鄂托克旗北控水务有限公司污水处理厂进行处理。蒸发空冷器喷淋循环水系统排水、脱盐水制备系统排污水及余热锅炉定期排污水集中收集后通过管道输送至内蒙古西清环保工程有限公司洁科分公司高含盐废水处理项目进行处理，以上各污（废）水均不得外排。

按照《报告书》、《技术评估报告》、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施。

建立完善的地下水监测制度。根据地下水流向和保护目标，合理设置地下水监测井，开展定期监测，监测井应具备应急抽水功能。根据水文地质条件和项目特征污染物，在重点污染防治区布设检漏系统。加强监控，严防地下水污染，一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急处置办法，避免对周边地下水环境敏感目标和土壤造成不利影响。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的固废污染防治措施。一般固废暂存库和临时危废暂存库须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

四、该项目建成投产前，用于置换现有工程厂区内的设备须进行拆除，并恢复原貌。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

六、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克经济开发区环境保护局负责该项目的日常监管工作。

七、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                           鄂尔多斯市生态环境局

2022年3月15日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂托克经济开发区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古环科园环境科技有限责任公司，市生态环境局综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局                        2022年3月15日印发
- 2 -
- 3 -

