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鄂尔多斯斯市生态环境局关于鄂尔多斯市三禾建筑涂料有限公司保温一体化复合板生产

建设项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市三禾建筑涂料有限公司：

    你公司报送的由内蒙古意丰环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市三禾建筑涂料有限公司保温一体化复合板生产建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市东胜区铜川镇枳机塔村，租用原三禾建筑保温公司现有厂房。《鄂尔多斯市三禾建筑保温材料有限公司年产10万m3XR无机发泡保温材料和8万保温砖项目环境影响报告表》于2007年8月由我局进行了批复（鄂环审〔2007〕38号）。主要建设内容包括一体化复合板车间、XPS挤塑板生产车间、水性涂料加工车间、临时危废暂存间、给排水系统、化粪池等其他公辅工程及环保工程，办公生活区依托现有工程，不再新建。建成后，年产30万m2一体化复合板（其中一体化复合板20万m2、FS免拆模一体板10万m2）、XPS挤塑板4万立方米、水性涂料740吨（其中20吨自用于一体化复合板饰面、720吨外售）。项目总投资为980万元，其中环保投资80万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。项目冬季不生产，冬季无人值守，办公生活区和生产车间无需供暖。聚苯乙烯XPS挤塑板生产线热熔、定型和切割工序产生的废气经集气罩+两级活性炭吸附装置处理后，废气排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求。FS免拆模一体板生产线水泥筒仓产生的粉尘经布袋除尘器处理后，废气排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）限值要求；砂筒仓、投料机搅拌和打孔、切割产生的废气经布袋除尘器处理后，废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。装饰一体化复合板砂光生产线产生的废气经布袋除尘器处理后，废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；涂胶和喷涂产生的废气经集气罩+两级活性炭吸附处理后，废气排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求。加强运营期管理，确保各类废气排放满足相关标准限值要求。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。XPS挤塑板冷却废水循环利用。生活污水经化粪池处理后，定期拉运至城镇污水污水处理厂进行处理，以上各污（废）水均不得外排。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准。

5.做好固体废弃物分类处置。临时危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
                            鄂尔多斯市生态环境局

                         2022年3月21日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，
内蒙古意丰环保科技有限公司。
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