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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市同源化工有限责任公司2×60000KVA电石产能

减量置换创新升级技术改造项目

环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市同源化工有限责任公司：

你公司报送由内蒙古环科园环境科技有限责任公司编制的《鄂尔多斯市同源化工有限责任公司2×60000KVA电石产能减量置换创新升级技术改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，批复如下：

一、2021年10月14日，鄂托克旗人民政府对内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司铁合金、电石技术改造项目产能减量置换方案进行了公告。2022年3月15日，内蒙古自治区发展和改革委员会对该项目出具了节能报告的审查意见（内发改环资字〔2022〕381号）。
二、本技术改造项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗鄂托克经济开发区鄂尔多斯市同源化工有限责任公司现有电石厂区内。2006年5月18日，原内蒙古自治区环境保护局对《鄂尔多斯市同源化工有限责任公司年产30万吨电石项目环境影响报告书》进行了批复（内环字〔2006〕96号）；2006年10月10日，原鄂尔多斯市环境保护局对4×25500KVA电石炉出具了竣工环境保护验收意见（鄂环监发〔2006〕260号）； 2008年10月31日，原内蒙古自治区环境保护局出具了确认2×25500KVA电石炉环保验收结果（内环函〔2008〕200号）；2016年3月29日，原鄂尔多斯市环境保护局对《鄂尔多斯市同源化工有限责任公司6×25500KVA半密闭技改尾气综合利用项目环境影响报告书》进行了批复（鄂环评字〔2016〕34号）；2017年7月7日，原鄂尔多斯市环境保护局对该项目出具了竣工环境保护验收的意见（鄂环监字〔2017〕71号）。技改升级改造后，拟拆除二车间2台25500KVA密闭电石炉，停用一、三车间4台密闭电石炉（不再进行生产），在二车间原址新建2台60000KVA密闭电石炉，利旧1套500t/d气烧石灰窑、2套15t/h碳材立式烘干窑及部分公辅设施。主要建设内容包括电石生产装置、余热回收系统、循环水系统、脱盐水系统、临时危废暂存库、全封闭石灰石料棚、全封闭兰炭均化棚、电石冷却单元、除尘灰储仓和事故水池等其他公辅工程及环保工程，石灰生产车间、炭材干燥系统、生活办公区等主体工程、公辅工程及环保工程依托现有，不再新建。建成后，电石产能为23.21万吨。技改项目总投资45141.44万元，其中环保投资2200万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，拆除产生的废弃物集中收集后运至政府指定地点进行处置。施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；现场搅拌应封闭作业，水泥、石灰粉等建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。

2.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。石灰石料棚、石灰石筛分产生的废气经集气罩+脉冲袋式除尘器处理后，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；气烧石灰窑主引工段产生的废气经脉冲袋式除尘器处理后，颗粒物、SO2、NOx排放须满足《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域限值要求；气烧石灰窑窑下散点、兰炭上料、石灰及兰炭筛分工段、兰炭均化棚产生的废气经集气罩+脉冲袋式除尘器处理后，废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；碳材立式烘干窑 1#主引工段产生的废气经脉冲袋式除尘器处理后，外排废气中颗粒物、SO2、NOx排放须满足《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域限值要求；碳材窑下1#散点产生的废气经集气罩+脉冲袋式除尘器处理后，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；碳材立式烘干窑2#主引产生的废气经脉冲袋式除尘器处理后，外排废气中颗粒物、SO2、NOx须满足《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域限值要求；碳材窑下2#散点、配料站混合料工段、1#电石炉前排烟除尘系统与炉顶加料除尘系统、2#电石炉前排烟除尘系统与炉顶加料除尘系统产生的废气经集气罩+脉冲袋式除尘器处理后，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；电石炉气经沉降器+布袋过滤器处理后，部分送至石灰窑及兰炭立式烘干窑作为燃料，剩余部分送至电石一公司作为燃料。加强运营期管理，确保废气中各污染物排放满足相关标准限值要求。

3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。技改后，生活污水经化粪池处理后，经管网排入鄂托克旗北控水务有限公司污水处理厂进行处理；脱盐水站含盐废水、循环水系统排水集中收集后，部分输送至电石炉气净化灰仓用于净化灰拌湿回用，剩余部分经污水管网排入内蒙古西清环保工程有限公司洁科分公司高含盐废水处理项目进行处理。以上各污（废）水均不得外排。

按照《报告书》、《技术评估报告》、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施。

建立完善的地下水监测制度。根据地下水流向和保护目标，合理设置地下水监测井，开展定期监测，监测井应具备应急抽水功能。根据水文地质条件和项目特征污染物，在重点污染防治区布设检漏系统。加强监控，严防地下水污染，一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急处置办法，避免对周边地下水环境敏感目标和土壤造成不利影响。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的固废污染防治措施。临时危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

6.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，厂址周边布设土壤跟踪监测点，定期进行监测。

7.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克经济开发区环境保护局负责该项目的日常监管工作。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                          鄂尔多斯市生态环境局

2022年3月17日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂托克经济开发区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古环科园环境科技有限责任公司，市生态环境局综合保障中心。
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