
鄂环审字〔2022〕75号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古亿利化学工业有限公司20万吨/年片碱扩建项目环境影响报告表的批复

内蒙古亿利化学工业有限公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《内蒙古亿利化学工业有限公司20万吨/年片碱扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇内蒙古亿利化学工业有限公司现有厂区内。《内蒙古亿利化学工业有限公司40万吨/年聚录乙烯、40万吨/年离子膜烧碱、4×200兆瓦资源综合利用自备电站及其配套工程环境影响报告书》于2005年10月由原国家环境保护总局进行了批复（环审〔2005〕779号）；2009年12月，原环境保护部对该项目聚氯乙烯、烧碱及配套工程部分出具了竣工环境保护验收意见的函（环验〔2009〕335号）。技改后，主要新增建设内容包括片碱车间、稀碱池、固碱炉、冷凝水储罐、天然气管道和液碱管道等其他公辅工程及环保工程，给排水系统、循环冷却系统依托现有工程，不再新建。此次采用膜式蒸发法生产片碱，将原烧碱产品方案（液碱30万吨、片碱10万吨）调整为片碱30万吨/年、液碱10万吨/年，烧碱总产能不变。项目总投资10200万元，其中环保投资123万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。项目冬季供暖依托厂区自备热电联产（2×50MW）配套的3×220t/h锅炉；固碱炉采用天然气作为燃料，产生的废气经低氮燃烧器处理后，废气排放须满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表4特别排放限值要求；片碱包装置于全封闭车间内，产尘点处设置集气罩+洗涤罐处理后，外排废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。加强运营期管理，确保废气排放满足相关标准限值要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。中压蒸汽冷凝水和碱蒸汽冷凝水回用至脱盐水系统回用；除尘洗涤罐排水输送至稀碱池，回用于烧碱厂化盐系统；地面冲洗废水集中收集回用于化盐系统；设备清洗废水回用于化盐系统；生活污水排入厂区现有污水处理站进行处理，处理后回用。以上各污（废）水均不得外排。厂区各车间、原料棚等地面均须采取防渗措施，避免废水下渗对区域地下水产生影响。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.做好固体废弃物分类处置。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，不得乱弃。
6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2022年3月17日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境综合行政执法
支队，内蒙金绿环保服务有限公司。
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