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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市绿通环保科技有限公司年产5万吨腐植酸钠
生产线项目环境影响报告表的批复
鄂尔多斯市绿通环保科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古意丰环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市绿通环保科技有限公司年产5万吨腐植酸钠生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市伊旗纳林陶亥沙沙圪台村鼎超商砼站内。主要建设内容包括全封闭生产车间、全封闭筛分破碎车间、全封闭原料库、全封闭产品库、办公生活区和给排水系统等其他公辅工程及环保工程，年产腐殖酸钠50000吨。项目总投资为500万元，其中环保投资150万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。办公生活区冬季供暖由电锅炉提供，烘干采用电作为热源，不得新建以煤等为燃料的锅炉。原料及产品置于全封闭储棚内，内设置喷雾洒水装置抑尘；破碎筛分工序置于全封闭车间内，产尘点处设置集气罩+布袋除尘器抑尘，通过采取以上控制措施后，确保粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。加强运营期管理，确保废气中各污染物排放满足相关标准限值要求。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池处理后，定期拉运至城镇污水处理厂进行处理，做好拉运台账，不得外排。厂区内地面须硬化，四周设置导流渠对雨水进行收集，最终进入沉淀池内储存，避免雨水冲刷对周边环境造成影响。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置一般固废，不得乱弃。

6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2022年3月21日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古意丰环保科技有限公司。
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