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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古双联环保

再生资源有限公司废铁回收压块厂建设

项目环境影响报告表的批复

内蒙古双联环保再生资源有限公司：

    你公司报送的由内蒙古同创环境检测有限公司编制的《内蒙古双联环保再生资源有限公司废铁回收压块厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市东胜区罕台镇内。主要建设内容包括全封闭生产区域、给排水系统、临时危废暂存间和办公生活区等其他公辅工程、储运工程及环保工程，建成后，项仅对各类废轻薄料、汽车外壳、扁丝、工业、社会废钢铁边角料等进行压块打包加工，年回收废钢铁2万t，年压成品块3000t。项目总投资200万元，其中环保投资为16万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。严格控制施工范围，不得进入保护区内。
2.严格按照《报告表》提出的要求，做好各类污染防治工作。项目办公生活区供热由电暖气提供，不得新建以煤等为燃料的锅炉。原料及生产设备置于全封闭储棚内。生活污水经化粪池集中收集后定期拉运至东胜区万利污水处理厂。厂区各车间和临时危废暂存间等地面均须进行防渗、硬化，避免废水下渗对区域地下水产生影响。

3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.按照《报告表》提出的要求，做好固体废弃物分类处置工作。临时危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，以上各类固废均不得乱弃。

5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                            鄂尔多斯市生态环境局

                          2022年3月25日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支

队，内蒙古同创环境检测有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2022年3月25日印发
- 2 -
- 3 -

