













鄂环审字〔2022〕93号
	
鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古万创
煤炭经销有限公司原煤烘干项目
环境影响报告表的批复

内蒙古万创煤炭经销有限公司：
    你公司报送的由内蒙古同创环境检测有限公司编制的《内蒙古万创煤炭经销有限公司原煤烘干项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及鄂尔多斯市生态环境局关于该项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函（鄂环气字〔2021〕40号）收悉。经研究，现批复如下：
1、 本项目位于鄂尔多斯市达拉特旗达拉特旗物华煤炭有限责任公司煤矿矿界内。主要建设内容包括两条原煤烘干生产线和原煤进出料系统等其它公辅工程及环保工程，建设规模两条分别为30万吨/年的原煤烘干生产线，生活办公区依托达拉特旗物华煤炭有限责任公司煤矿现有生活办公区，不再新建。项目总投资为960万元，其中环保投资82万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作
[bookmark: _GoBack]1.加强施工期环境管理。施工单位在设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。
2.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。原煤、产品煤贮存于全封闭储棚内，内设喷淋洒水抑尘装置；煤炭厂内输送采用全封闭输送廊道，通过采取以上措施，确保粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。烘干工序产生的烟气经旋风除尘+袋式脉冲除尘+湿式脱硫（石灰石膏法）+SCR脱硝设施处理后，外排烟气中二氧化硫和烟尘排放须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）限值要求、氮氧化物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。灰渣置于全封闭储棚内，内设喷淋洒水抑尘装置。加强运营期管理，确保各类废气排放满足相关标准限值要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。办公生活区产生的生活污水经达拉特旗物华煤炭有限责任公司煤矿现有化粪池暂存后，拉运至城镇污水处理厂进行处理。脱硫废水经循环水池沉淀后回用，以上各污（废）水均不得外排。厂区各车间及储棚等地面均须进行硬化，避免废水下渗对区域地下水产生影响。厂区内地面须硬化，四周设置导流渠对雨水进行收集，最终进入沉淀池内储存，避免雨水冲刷地面形成的废水。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
5.做好固体废弃物分类处置。一般固废暂存库须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行建设、设计、管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，不得乱弃。
6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。




                            鄂尔多斯市生态环境局
                         2022年3月28日











抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境综合行政执法支
队，内蒙古同创环境检测有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                        2022年3月28日印发
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