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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司工业尾气综合利用年
产10万吨DMC配套年产3万吨锂
电池用EMC/DEC项目环境
影响报告书的批复

鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古环科园环境科技有限责任公司编制的《鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司工业尾气综合利用年产10万吨DMC配套年产3万吨锂电池用EMC/DEC项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本改扩建项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西高新技术工业园区内。《鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司60万吨/年碳化钙联产60万吨/年氧化钙项目环境影响报告书》于2008年12月12日由原内蒙古自治区环境保护局进行了批复（内环审〔2008〕306号）；2022年1月12日，内蒙古自治区生态环境厅对《鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司碳化钙联产氧化钙项目环境影响后评价报告》出具了相关事宜的复函（内环函〔2022〕22号）。扩建后，主要建设内容包括CO提纯装置、DMC装置、EMC/DEC装置、罐区、化学品库、装卸站台、空分装置、冷冻水站、临时危险废物暂存库、事故水池、初期雨水池等其他公辅工程及环保工程，同时对4#、5#石灰窑燃料系统进行改造（4#石灰窑燃料系统改为电石炉气+煤粉混合燃烧，5#石灰窑燃料系统改为解析气、电石炉气、生产装置不凝气以及罐区呼吸气和装卸区废气混合燃烧），污水处理系统、中水处理系统、浓盐水站依托现有工程，不再新建。建成后，年产电池级碳酸二甲酯（DMC）100000吨、电池级碳酸甲乙酯（EMC）23393吨、电池级碳酸二乙酯（DEC）6612吨，同时年产副产品工业级碳酸二甲酯（DMC）4938吨。项目总投资为75467万元，其中环保投资为1429万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；现场搅拌应封闭作业，水泥、石灰粉等建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。
2.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。DMC装置、EMC/DEC装置不凝气与CO提纯装置解析气、DMC装置解析气通过管道送至电石厂石灰窑进行焚烧处理。煤粉仓产生的废气经集气罩+袋式除尘器处理后，废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。3#、4#、5#、6#石灰窑产生的废气进入现有2#、3#炭材烘干系统作为炭材烘干热源，产生的废气经袋式除尘器处理后排放，外排废气须满足《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》（环大气〔2019〕56号）中重点区域限值要求。临时危险废物暂存库产生的废气经活性炭吸附装置处理后，废气中非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。罐区产生的废气接入解析气管道送至电石厂区5#石灰窑进行处理；装卸产生的废气经油气收集罩收集后，通过管道送至5#石灰窑进行处理。加强运营期管理，确保废气中各污染物排放满足相关标准限值要求。
3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。运营期产生的稀甲醛塔废水、火炬水封水、车间地面清洗废水经管网输送至双欣环保公司污水处理系统进行处理，含盐废水经管网输送至双欣环保公司中水处理系统进行处理；生活污水经化粪池预处理后通过管道输送至双欣环保公司污水处理系统进行处理，以上各污（废）水处理后回用，均不得外排。
按照《报告书》、《技术评估报告》、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）等相关要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，加强日常管理与巡查，以免造成地下水和土壤污染。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的固废污染防治措施。临时危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理；建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和蒙西高新技术工业园区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和蒙西高新技术工业园区环境保护局，负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                           鄂尔多斯市生态环境局

2022年3月30日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，蒙西高新技术工业园区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古环科园环境科技有限责任公司，市生态环境局综合保障中心。
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