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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古同创环境
检测有限公司实验室建设项目环境
影响报告表的批复

内蒙古同创环境检测有限公司：

    你公司报送的由内蒙古新仕界项目管理有限公司编制的《内蒙古同创环境检测有限公司实验室建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市东胜区那日松路东、乌审东街北、规划路西九号街南8号楼5楼。主要建设内容前处理室（高温室、纯水制备室、前处理室）、微生物室、气相色谱室、光谱室、天平室、办公区、样品交接室、药品室、档案室、给排水系统和临时危废暂存间等其他公辅工程及环保工程，主要服务内容为环境检测（包括水和废水、空气和废气、土壤和固体废物的检测、噪声环境监测）。项目占地面积为1051m2，总投资600万元，其中环保投资为220万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。运营期实验废气经通风橱内集气罩+活性炭吸附装置处理后，外排废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。加强运营期管理，确保各类无组织废气排放满足相关标准限值要求。
2.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。运营期实验器皿及实验设备前两次清洗废水、实验废液集中收集，作为危险废物委托有资质单位进行处置。实验器皿及实验设备第三次清洗废水、纯水制备浓水与生活污水通过管道排入市镇污水管网，不得外排。
3.应采取妥善控制措施，确保噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准限值要求。
4.妥善处置各类固体废弃物。临时危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。
5.强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                            鄂尔多斯市生态环境局

                         2022年4月15日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支

队，内蒙古新仕界项目管理有限公司公司。
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