
					











鄂环审字〔2022〕164号

鄂尔多斯市生态环境局
[bookmark: _Hlk74212279]关于东胜气田锦72井区2019年滚评建项目
环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气二厂：
[bookmark: _Toc369513344][bookmark: _Toc369705828][bookmark: _Toc369792028][bookmark: _Toc374693172][bookmark: _Toc369794511]你公司报送的由内蒙古绿洁环保有限公司编制的《东胜气田锦72井区2019年滚评建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
[bookmark: _Hlk86393403][bookmark: _GoBack]一、该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗和杭锦旗境内。《东胜气田锦58-锦72井区及外扩气藏评价项目环境影响报告书》于2019年12月16日由鄂尔多斯市生态环境局进行了批复（鄂环审字〔2019〕83号）；2021年4月24日，该公司完成了该项目竣工环境保护自主验收。扩建后，主要建设内容包括采气井及井场工程、集气管线工程、储罐区、道路工程、通信工程和自控工程等其他公辅工程及环保工程，集气站依托锦72大井区内16号集气站，不再新建。项目部署气井14口（全部为水平井），井场9座（其中单井井场4座、二丛井井场5座），新增天然气产能0.69×108m3，新建采气管线18.45km。项目总投资28577万元，其中环保投资1299.66万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]1.认真落实《鄂尔多斯市天然气开发环境保护管理办法》（试行）等文件中提出的各项规定和要求。
2.做好钻井场地开挖等临时工程的生态恢复工作，制定详细的生态恢复计划，落实相关配套资金。
3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，做好施工期各项污染防治工作。加强施工期环境管理，钻井施工过程中，应严格控制作业面范围，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。施工场地定期清扫，及时对施工作业面进行洒水抑尘；遇大风天气停止土方作业。开挖土方集中堆放在背风侧，及时回填，不能及时清运的，必须适时采取洒水抑尘、遮盖等措施，防止二次扬尘污染。施工结束后及时回填表土，进行植被恢复，植被覆盖率不低于现状。施工期钻井废水收集后用于配置钻井泥浆，井场内循环使用，剩余钻井废水交由有资质的单位进行处理，不外排；钻井施工人员生活污水暂存于生活污水暂存池内，定期送至当地污水处理厂进行处理。钻井泥浆采用泥浆不落地工艺进行处理，产生的钻井泥浆大部分回用于本井场钻井施工，完井后用于下一井场循环利用，剩余钻井泥浆、岩屑均送当地天然气废弃物处理厂进行处置；压裂返排液拉运至有资质的天然气废弃物处理厂进行处置。废机油置于临时危废储存箱内，定期交由有资质单位进行处置；生活垃圾集中收集后定期清运，由当地环卫部门集中处理，各类固废均不得乱弃。
4.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，做好运营期各项污染防治工作。运营期应加强对井场绿化植被的抚育工作，并定期采取补种等措施。采出水经罐车拉运至锦58井区集中处理站采出水处理装置进行处理，处理后回注，不得外排。通过基础减噪等措施处理后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对运营期和施工期产生的一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。施工期临时危废储存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。
[bookmark: bookmark4]5.按照《报告书》、《技术评估报告》提出的要求，做好地下水和土壤跟踪监测工作。施工期对场地等区域采取分区防渗措施。运营期加强日常管理与巡查，同时布设观测井，定期对地下水进行跟踪监测，防止造成地下水污染。按照相关要求布设土壤监测点，对土壤跟踪监测点开展监测，同时根据《鄂尔多斯市天然气开采新建钻井井场土壤环境监测工作指导意见（试行）》要求，对钻井井场土壤环境质量开展监测。
6.建设单位应加强风险管理，防止发生天然气泄漏等风险事故，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时"制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局、杭锦旗分局，我局委鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局、杭锦旗分局负责该项目日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时,需重新报批环评文件。




鄂尔多斯市生态环境局
 2022年4月28日


抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局、杭锦旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古绿洁环保有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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