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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古生力民爆股份有限公司薛家湾生产点年产17000吨胶状乳化
炸药(含乳化粒状铵油炸药和2000吨乳胶
基质)柔性生产线扩能技术改造项目
环境影响报告表的批复

内蒙古生力民爆股份有限公司：
你公司报送的由内蒙古生态环境科学研究院有限公司编制的《内蒙古生力民爆股份有限公司薛家湾生产点年产17000吨胶状乳化炸药（含乳化粒状铵油炸药和2000吨乳胶基质）柔性生产线扩能技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：
一、本扩建项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇巴汉图村。《内蒙古生力民爆股份有限公司炸药厂改扩建工程环境影响报告书》于2020年12月22日由鄂尔多斯市生态环境局进行了批复（鄂环评字〔2020〕425号）。扩建后，主要建设内容包括控制室、柴油或基础油储罐、柴油(基础油)输送系统、乳胶输送系统等其它公辅工程及环保工程，同时对膨化硝铵炸药制药工房、成品转运站台、乳化Ⅱ线等进行改造。项目建设规模为年产17000t乳化炸药（其中含年产乳化粒状铵油炸药15000t和年产2000t乳胶基质）。项目总投资1000万元，其中环保投资为38万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
   二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作
1.加强施工期环境管理。施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。
2.严格按照《报告表》提出的要求，做好大气污染防治工作。原辅材料贮存于全封闭车间内；在多孔粒状硝酸铵投料仓上方设置喷雾降尘装置抑尘；乳化粒状铵油炸药生产车间采用全封闭厂房，产生的挥发性有机物处设置集气罩+尾气导入活性炭吸附塔进行吸附净化；新增柴油储罐产生的大小呼吸尾气通过泄压口导入活性炭吸附塔处理，净化后通过排气筒排放。通过采取以上措施，确保粉尘和挥发性有机物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。加强运营期管理，确保各类废气排放满足相关标准限值要求。
3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4.按照《报告表》提出的要求，做好固体废弃物分类处置工作。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求处置一般固废和危险废物，不得乱弃。
[bookmark: _GoBack]5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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                        2022年4月28日
















抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古生态环境科学研究院有限公司。
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