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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市嘉胜养殖有限责任

公司万头肉牛育肥场改扩建项目

环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市嘉胜养殖有限责任公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司编制的《鄂尔多斯市嘉胜养殖有限责任公司万头肉牛育肥场改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查鄂托克旗赛乌素集约化养殖园区。项目分为东西两个养殖场，分别为养殖场东区（原鄂托克旗安茂农牧业发展有限责任公司）、养殖场西区（原鄂托克旗昇硕农牧业科技开发有限责任公司）。鄂托克旗安茂农牧业发展有限责任公司于2017年12月19日对《2018年内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗年育肥出栏300头肉牛扩建项目环境影响登记表》进行了备案。扩建后，主要建设内容包括储草棚、干草平台、青贮平台、饲料搅拌站、储粪棚（含堆肥场）、临时危废暂存间、消毒系统、覆膜氧化塘、初期雨水收集池和化粪池等其它公辅工程及环保工程，牛棚及运动场拆除原有2个牛棚，保留一个，旧羊圈全部拆除，饲草饲料库、青贮池依托现有。设计年存栏育肥牛10000头、年出栏优质肉牛8568头。项目总投资29752万元，其中环保投资596.20万元。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.应加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘；施工区界设围墙或遮挡物；建筑材料运输时应覆盖篷布；施工过程应及时清理堆放在场地上的弃土、弃渣和道路上的抛撒料、渣，不能及时清运的必须采用覆盖等措施；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集统一处置。

2.认真落实《报告书》提出的大气污染防治措施。养殖区不设供暖设施，办公楼、宿舍楼供暖由空气能提供，不得新建以煤等为燃料的锅炉。饲料加工设施位于全封闭厂房内，产尘点处设置喷水加湿装置，确保颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。养殖区采用合理调控饲粮，干清粪的工艺，牛粪日产日清；牛棚内铺垫细沙，保持牛棚长期处于干燥状态；储粪棚进行定期喷洒除臭剂、及时清运固体粪污、好氧堆肥等措施；对氧化塘进行覆膜，定期喷洒除臭剂，通过采取以上控制措施，确保厂界NH3和H2S排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求、臭气排放满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）限值要求。加强运营期管理，确保废气中各污染物排放满足相关标准限值要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。牛尿经牛棚收集系统收集输送至氧化塘；生活污水经化粪池收集后输送至氧化塘。氧化塘出水符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB／T 36195-2018）表2 液体畜禽粪便厌氧处理卫生学要求后，作为肥水还田。以上各污（废）水均不得外排。
4.切实落实地下水污染防治措施。结合区域地下水分布现状、水文地质条件和防渗措施，进一步优化重点污染防治区平面布置，严格按照《报告书》提出的要求，对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施。

建立完善的地下水监测和土壤跟踪监测制度。根据平面布置、地下水流向和保护目标，合理设置地下水监测井和土壤跟踪监测点，开展定期监测，监测井应具备应急抽水功能。根据水文地质条件和项目特征污染物。加强监控，严防地下水污染，一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急处置办法，避免对周边地下水环境敏感目标和土壤造成不利影响。

5.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

6.妥善处置各类固体废弃物。临时危废暂存间须严格按照危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（及其修改单）的要求对危险废物和一般固废进行处置，不得乱弃。安全填埋井须严格按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求进行设计、建设和管理；病死牛须严格按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求进行处置。
7.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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