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鄂尔多斯市生态环境局

关于杭锦旗百胜生物科技有限公司年产10000吨糠醛项目环境影响报告书的批复

杭锦旗百胜生物科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《杭锦旗百胜生物科技有限公司年产10000吨糠醛项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和鄂尔多斯市生态环境局关于该项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函（鄂环气字〔2022〕34号）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、本项目位于鄂尔多斯杭锦经济开发区独贵塔拉产业园内。主要建设内容包括糠醛车间、粉碎间、全密闭排渣房、配酸区、玉米芯料场、糠醛储罐、浓硫酸储罐、工艺废水储罐、循环冷却系统、软水装置、一般固废暂存库、临时危废暂存库、防渗工程、给排水系统和办公生活区等其它公辅工程及环保工程，建设规模为年产糠醛10000吨。项目总投资11000万元，其中环保投资632万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。原料玉米芯堆场四周设置防风抑尘网；原料粉碎装置置于全封闭车间内，产尘点处设置旋风除尘器+袋式除尘器抑尘，处理后外排废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。硫酸储罐呼吸废气、稀酸配制废气、水解工段水解釜排空废气、水解釜排渣废气、原液罐、分醛罐处产生的不凝气、工艺废水储罐放空废气经旋风气渣分离器+一级水洗吸附塔+二级水洗吸附塔+除雾塔处理后，送至糠醛渣锅炉炉膛焚烧（其中原液罐、分醛罐处产生的不凝气直接进入一级水洗洗涤塔）；精馏塔（一塔、二塔）抽真空废气和精馏塔（四塔）冷凝废气经微负压抽回收集后，送至糠醛渣锅炉炉膛进行焚烧；锅炉使用糠醛渣作为燃料，产生的烟气经低氮燃烧+SNCR脱硝+旋风除尘+布袋除尘+二氧化硫吸收塔（石灰石-石膏法）处理后排放，通过以上控制措施，确保外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值要求、氨逃逸满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）限值要求、甲醇、硫酸和非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，臭气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）限值要求。加强运营期管理，确保废气中各污染物排放满足相关标准限值要求。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。蒸馏废水进入蒸发系统生产二次蒸汽用于生产；排渣房废气处理系统水洗、冷凝废水和浓缩液用于稀酸配置；精馏冷凝液经收集后，送至糠醛渣锅炉进行焚烧；脱硫除尘废水经沉淀池沉淀后，循环利用；锅炉排水、循环水排水、软水制备排水用于脱硫系统补水。生活污水经化粪池处理后，拉运至杭锦旗亿嘉环境治理有限公司污水处理厂进行处理。以上各污（废）水均不得外排。厂区各车间、库房等地面均须采取防渗措施，避免废水下渗对区域地下水产生影响。

4.按照《报告书》、《技术评估报告》、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）等相关要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，加强日常管理与巡查，以免造成地下水和土壤污染。

5.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

6.根据《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。临时危险废物暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理，一般固废暂存库须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对危险废物和一般固废进行处置，以上各类固废均不得乱弃。

7.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局和内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会建设管理局(生态环境管理办公室)，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局和内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会建设管理局(生态环境管理办公室)负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2022年8月17日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会建设管理局（生态环境管理办公室），市生态环境综合行政执法支队，内蒙金绿环保服务有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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