
鄂环审字〔2022〕232号

鄂尔多斯市生态环境局关于

内蒙古玉晶科技有限公司优质特种玻璃

综合利用一体化项目环境影响报告书的批复

内蒙古玉晶科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制的《内蒙古玉晶科技有限公司优质特种玻璃综合利用一体化项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和鄂尔多斯市生态环境局关于该项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函（鄂环气字〔2022〕36号）、《内蒙古自治区工业和信息化厅关于内蒙古博源迎新科技有限公司优质特种玻璃综合利用一体化项目产能置换方案的公告》、《内蒙古自治区工业和信息化厅关于内蒙古博源迎新科技有限公司优质特种玻璃综合利用一体化项目（一期第二条生产线）产能置换方案的公告》、《准格尔旗人民政府关于内蒙古玉晶科技有限公司优质特种玻璃综合利用一体化项目一期工程建设发生炉煤气有关情况的函》、《鄂尔多斯市发展和改革委员会关于博源迎新科技有限公司优质特种玻璃综合利用一体化项目相关情况的复函》、《鄂尔多斯市发展和改革委员会关于内蒙古玉晶科技有限公司优质特种玻璃综合利用一体化项目相关情况的复函》收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯准格尔经济开发区内。主要建设内容联合车间、煤气站（煤气发生炉作为特殊情况下依申请应急备用）、深加工车间、砂库、原料系统车间、综合原料库、成品库、液氨罐区、循环水池、余热车间、氢站、事故收集池、临时危废暂存库、给排水系统、办公生活区等其它公辅工程及环保工程，建设规模为2×1000吨/日光伏背板玻璃及优质特种深加工玻璃生产线及配套深加工(本次评价不包括深加工工序内容)、年产1200万重量箱光伏背板玻璃基板及优质特种深加工玻璃基板。项目总投资200000万元，其中环保投资4877.5万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出大气污染防治措施。项目冬季办公生活区供暖由厂区内余热锅炉提供，不得新建以煤等为燃料的锅炉。原料置于全封闭储库内。白云石提升机上料、石灰石提升机上料、纯碱提升机上料、芒硝提升机上料工序产生的粉尘经集尘罩+布袋除尘器处理后外排；芒硝料仓、白云石料仓、纯碱料仓和石灰石料仓产生的粉尘经布袋除尘器处理后外排，通过采取以上控制措施，确保粉尘排放满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2011）表2规定的大气污染物排放限值要求。白云石、石灰石落料至电子称产生粉尘、电子秤落料至皮带产生落料粉尘、中间料仓粉尘、窑头料仓粉尘经布袋除尘器处理后外排，碎玻璃仓粉尘经集尘罩+布袋除尘器处理后外排，外排废气须满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2011）表2规定的大气污染物排放限值要求。玻璃熔窑（天然气作为燃料）产生的烟气经静电除尘+袋式除尘+半干法脱硫+SCR脱硝设施处理后外排，玻璃掰边粉尘经布袋除尘器处理后外排，外排废气须满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2011）限值要求。玻璃熔窑（应急备用煤气发生炉）产生的烟气经静电除尘+袋式除尘+半干法脱硫+SCR脱硝设施处理后外排，煤炭贮存于全封闭储棚内，内设喷淋洒水抑尘装置；煤炭破碎筛分置于全封闭储棚内，产尘点处设置集成罩+布袋除尘器抑尘，通过采取以上控制措施，确保粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。液氨采用全封闭罐车运输，储罐为密封容器，液氨罐区四周设置围堰，液氨无组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。加强运营期管理，确保废气中各污染物排放满足相关标准限值要求。

3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，强化废水处理与回用，全厂实行清污分流，雨水排入雨水管网。软水站排水和脱盐水站排水用于储煤场喷淋抑尘及玻璃清洗补水；循环冷却系统排水、余热锅炉排水、车间地面清洗废水、生活污水等排入厂区内自建污水处理站（处理工艺为A/O+MBR+反渗透+蒸发结晶，处理规模为240m3/d）处理后，出水水质达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中冷却用水及锅炉补给水水质要求，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化水质要求后，夏季回用于绿化、冬季回用于循环水系统补水。应急启用煤气发生炉时，煤气发生炉水封装置中水挥发量较大，须定期补水，水封中水不外排。以上各污（废）水均不得外排。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

5.根据《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。临时危险废物暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，以上各类固废均不得乱弃。

6.按照《报告书》、《技术评估报告》、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）等相关要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，加强日常管理与巡查，以免造成地下水和土壤污染。

7.按照《报告书》提出的要求，在烟气出口处安装烟气在线监控设施。

8.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司启用煤气发生炉时，须经准格尔旗人民政府和准格尔经济开发区园区管委会同意后方可启动。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局和准格尔经济开发区环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局和准格尔经济开发区环境保护局负责该项目的日常监管工作。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2022年8月10日

抄送：准格尔旗人民政府，内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区管理委员会，鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，准格尔经济开发区环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司，市生态环境局综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局                       2022年8月10日印发
- 2 -
- 3 -

