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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古神东天隆

集团股份有限公司武家塔露天煤矿

（4.0Mt/a露天煤矿）改扩建项目

环境影响报告书的批复

内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿：

你单位报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿（4.0Mt/a露天煤矿）改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿内，属于鄂尔多斯神东矿区，为第三批保供煤矿。《鄂尔多斯市神东天隆集团有限责任公司武家塔露天煤矿（3.00Mt/a）改扩建项目环境影响评价报告书》于2005年12月由原内蒙古自治区环境保护局进行了批复(内环字〔2005〕502号),井田面积为9.243平方公里，生产规模3.00Mt/a，采用露天开采方式；2008年6月，原内蒙古自治区环境保护局对该项目出具了竣工环境保护验收意见(内环验〔2008〕38 号 )。2021年8月，内蒙古自治区生态环境厅对《内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿项目环境影响后环境影响报告书》予以备案（内环后评价备案〔2021〕10号），生产能力仍为3.00Mt/a。

2021年11月，内蒙古自治区能源局出具了《关于内蒙古自治区保供煤矿和历史遗留问题煤矿纳入矿区总体规划调整的承诺函》（内能煤开字〔2021〕907号），承诺将本项目纳入神东矿区规划及规划环评调整内容。2022年5月，内蒙古自治区能源局以内能煤运函〔2022〕710号文同意本项目生产能力由300万吨/年核增至400万吨/年。
改扩建后项目矿田范围、露天开采范围地表境界、深部境界、内排土场、地面生产系统、工业场地等等均不发生变化，燃煤锅炉改为电锅炉，生产能力由300万吨/年核增至400万吨/年，井田面积由9.243平方公里调整为9.1578平方公里，可采煤层4层，分别为2-1#、2-2#、3#、2-2上煤层，剩余服务年限15.9年。项目总投资38000万元，其中环保投资1214万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态保护和 污染防治措施的前提下，项目建设对生态环境的不利影响能够得 到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》和《技术评估报告》 所列的建设项目性质、规模和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。严禁在施工场地焚烧废弃物以及其它能产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真开展生态环境保护与恢复。按规范对场区道路两侧进行绿化，做好外排土场剥离表土的收集、堆放和挡护，排土场应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB_18599-2020)的要求进行管理与封场、保护。要细化露天矿各阶段生态恢复补偿和土地综合利用方案，编制生态恢复规划，开采完毕后按要求对采掘场和外排土场等工程进行生态恢复和土地复垦。

3.认真落实《报告书》中提出的污染防治措施。生活区及外包基地冬季采用电锅炉采暖，不得新建燃煤等为燃料的锅炉。规范采掘场、内外排土场和运输道路洒水抑尘设施建设，确保矿区粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。原煤贮存于全封闭储煤棚内，须配备喷淋洒水抑尘装置；筛分破碎系统置于全封闭车间内，产尘点处设置布袋除尘器抑尘，通过以上控制措施，确保矿区无组织粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求，同时在项目建成投运前，建设单位须按照相关要求在可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网，办理视频监控审核备案手续。生活污水经工业场地生活污水处理站（处理工艺机械格栅+调节+SBR+石英砂+活性炭过滤，处理能力300m3/d）处理后，出水水质须达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后回用于采掘场、排土场降尘洒水和矿区绿化用水；矿坑排水处理后满足相关标准限值后，用于采场、排土场、绿化等用水，各污（废）水均不得乱排。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；敏感点处噪声须满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，各类固废均不得乱弃。

4.严格按照《报告书》、《技术评估报告》、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）等相关要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，加强日常管理与巡查，以免造成地下水和土壤污染。

5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                            2022年8月17日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执

法支队，内蒙金绿环保服务有限公司，市生态环境综合保障中心。
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