
鄂环审字〔2023〕3号

鄂尔多斯市生态环境局关于鄂托克旗

苏米图苏木垃圾填埋场建设项目

环境影响报告书的批复

鄂托克旗苏米图苏木人民政府：

你单位报送的由北京中企环能科技有限公司编制的《鄂托克旗苏米图苏木垃圾填埋场建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，现批复如下：

一、本项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，我局鄂托克旗分局对该公司实施了处罚，罚款已缴纳。你单位必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

二、本项目位于鄂托克旗苏米图苏木哈达图嘎查。主要建设内容包括填埋库区（生活垃圾填埋区和建筑垃圾填埋区）、垃圾坝、渗滤液收集导排系统、截排水沟、填埋气导排系统、渗滤液调节池、渗滤液处理系统、防渗工程、封场工程和给排水系统等其他公辅工程及环保工程，部分工程已建成。填埋场总占地面积35879.15平方米，填埋库区占地32339.15平方米，分为生活垃圾填埋区和建筑垃圾填埋区，其中生活垃圾填埋区设计库容8.5万立方米，占地面积14648.73平方米，日平均填埋量8.64吨，服务年限20年；建筑垃圾填埋区设计库容11.5万立方米，占地面积17690.42平方米，建筑垃圾日平均填埋量21.30吨，服务年限20年。项目总投资510万元，全部为环保投资。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；现场搅拌应封闭作业，水泥、石灰粉等建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的生态保护措施。运营期对堆放场占地范围内进行覆土、植被恢复，填埋场周围设置绿化带隔离，场内进行绿化。填埋场封场后，选用适宜沙地生长的植物对填埋区进行绿化。填埋场堆体堆高达到设计标高后进行封场，封场后，填埋场道路、填埋区均进行植被恢复，植被盖度不低于周边现状。
3.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。生活管理区采用电暖气取暖，不得新建以煤等为燃料的锅炉。建筑垃圾运输车辆采取苫布遮盖，生活垃圾运输车辆采用箱式垃圾车，箱内负压；车辆倾倒垃圾及填埋作业时，采用雾炮车洒水降尘，并在场区四周设置绿化隔离带+防飞散网，确保厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。填埋场设置导气石笼+导气管道+甲烷24小时自动监测仪，导气系统顶端设置燃烧器，燃烧后废气排放须满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）限值要求。垃圾填埋过程中要做到作业单元逐日覆土填埋，场区四周设置绿化隔离带，渗滤液处理车间及渗滤液调节池采取封闭的处理车间/调节池加盖封闭并喷洒除臭剂措施处理后，确保厂界各污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。加强运营期管理，确保废气中各污染物排放满足相关标准限值要求。根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）相关规定，本项目卫生防护距离确定为500米，在此距离内不得规划设置常住居民点。

4.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。运营期生活污水经化粪池处理后与渗滤液、反渗透膜冲洗废水一同进入渗滤液处理间（采用“预处理+一级DTRO+二级DTRO+清水脱气及pH调节+消毒”工艺）进行处理，处理后出水水质须达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）水质标准要求后，用于绿化、填埋场洒水抑尘、浓缩液回喷于生活垃圾填埋场；渗滤液排口须安装自动监控设备，并于生态环境主管部门联网。建筑垃圾填埋区淋溶液，经收集池收集沉淀后回用于建筑垃圾填埋区抑尘和回喷。以上各污（废）水均不得外排。
5.按照《报告书》、《技术评估报告》、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）提出的要求，对场区内重点污染防治区、一般污染防治区等区域采取分区防渗措施。

建立完善的地下水和土壤监测制度。根据地下水流向和保护目标，合理设置地下水监测井和土壤监控点，开展定期监测，监测井应具备应急抽水功能。根据水文地质条件和项目特征污染物，在重点污染防治区布设检漏系统。加强监控，严防地下水污染，一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急处置办法，避免对周边地下水环境敏感目标和土壤造成不利影响。

6.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

7.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，各类固废均不得乱弃。

8.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。建设单位须做好填埋场封场后渗滤液的处理和生态恢复措施。

四、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

五、你单位应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2023年1月6日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合执法支队，北京中企环能科技有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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