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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市隆基光伏科技有限公司

年产30GW单晶电池项目环境影响

报告书的批复
鄂尔多斯市隆基光伏科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《鄂尔多斯市隆基光伏科技有限公司年产30GW单晶电池项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、鄂尔多斯市隆基光伏科技有限公司年产30GW单晶电池项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙苏经济开发区江苏产业园。本项目年产30GW单晶电池(8.09w/片)，租用政府所承建的厂房及动力设施，隆基光伏科技有限公司投入制绒、刻蚀、清洗、镀膜、印刷等生产设备。本项目建设内容包括6个电池生产车间，共56条生产线，动力站、纯水制备、空分站、污水处理站等公用工程、环保工程、储运及辅助设施。项目总投资702400万元，其中环保投资57750万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目在设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，建筑材料定点堆放，并采取防尘抑尘措施，运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫；合理安排施工时间，合理布置施工场地，采用低噪声设备，运输车辆减速禁鸣；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.切实加强各项大气污染防治措施。根据各类工艺废气污染物的性质分别采用洗涤、吸附、过滤等处理方式，确保满足以下要求：

电池生产车间制绒废气主要污染因子为氟化物、氯化氢，风机负压收集后采取二级碱喷淋塔处置后排放；硼扩废气主要污染因子为氯气，风机负压收集后采取二级碱喷淋塔处置后排放；去硼硅玻璃及碱抛光废气主要污染因子为氟化物、氯化氢，风机负压收集后采取二级碱喷淋塔处置后排放；磷扩废气主要污染因子为氯气，风机负压收集后采取二级碱喷淋塔处置后排放；去磷硅玻璃及去绕镀废气主要污染因子为氟化物、氯化氢，风机负压收集后采取二级碱喷淋塔处置后排放；扩散低压气相沉积镀膜废气主要污染因子为颗粒物，经一体化机台端就地处理器+水喷淋塔处置后排放；原子层沉积及等离子气相沉积镀膜废气主要污染因子为颗粒物、氨，风机负压收集后采取燃烧筒燃烧+防爆布袋除尘器+水喷淋塔处置后排放；印刷、制结废气主要污染因子为挥发性有机物，风机负压收集后采取二级活性炭吸附后排放；以上废气排放均满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5电池类别排放限值要求，其中挥发性有机物参照《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5锂离子/锂电池类别非甲烷总烃排放限值。

辅房辅助清洗废气主要污染因子为氟化物、氯化氢，风机负压收集后采取二级碱喷淋塔处置后排放；化学品库储罐废气主要污染因子为氟化物、氯化氢，风机负压收集后采取一级碱喷淋塔处置后排放；笑气、氨气站废气主要污染因子为氨，风机负压收集后采取一级水喷淋塔处置后排放；以上废气排放均满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5电池类别排放限值要求。

危废库废气主要污染因子为挥发性有机物，风机负压收集后采取二级活性炭吸附后排放，挥发性有机物排放参照《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5锂离子/锂电池类别非甲烷总烃排放限值。

废水处理站调节池废气主要污染因子为氟化物、氯化氢，风机负压收集后采取二级碱喷淋塔处置后排放，生化池废气主要污染因子为氨、硫化氢，风机负压收集后采取二级活性炭吸附后排放，废水处理站废气排放满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5电池类别排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限制要求。

运行期无组织污染源包括硅片清洗、酸洗、镀膜、丝网印刷等工艺过程及辅房、污水处理站、原料储存、甲醇站等。通过采取封闭厂房、密闭管道输送，甲醇站储罐采用氮封处理等措施。确保厂界颗粒物、氟化物、氯化氢、氯气和非甲烷总烃满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表6企业边界大气污染物浓度限值要求，甲醇满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界限值要求，氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界限值要求。

3.严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。浓酸废水、碱性废水、碱喷淋塔排水分别收集后进入厂区废水站中的含氟废水处理系统，含氟废水系统采用“两级混凝沉淀除氟”工艺，处理后出水进入排水池；沉积镀膜喷淋塔排水、生活污水分别收集后进入厂区废水站中的含氮废水处理系统，含氮废水系统采用“二级除氟+硝化+反硝化+好氧”工艺，处理后出水进入排水池；回用废水收集后进入厂区废水站中的回用废水处理系统，回用水1号（酸洗后进行纯水清洗产生的废水）处理系统采用“pH调节+超滤+反渗透+二级除氟”工艺，回用水2号（碱洗后进行纯水清洗产生的废水）处理系统采用“pH调节+超滤+反渗透”工艺，出水达到《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006），用于冲厕、绿化、冷却塔、喷淋塔及生产纯水补水，浓盐水排入排水池；纯水站浓水和冷却循环水系统排水通过管道排入排水池。各处理工序出水进入排水池混合均质后水质达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中“太阳电池”行业间接排放标准,由总排口进入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂，且本项目与“隆基单晶硅棒和切片项目”排水在市政污水管道内混合后进入下游工业污水处理厂溶解性总固体需小于等于3000mg/L。本项目在厂区废水总排口安装在线监测装置，并与当地生态环境主管部门联网。园区污水处理厂未投入运行前，本项目不得运行。
4.严格落实声环境保护措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

5.切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）等要求，对厂区采取分区防渗措施，加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。依据《排污单位自行监测技术指南 电池工业》（HJ 1204—2021）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）中的要求，建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。如发现土壤和地下水污染状况，你公司应配合地方人民政府及其有关部门根据实际情况依法开展相关污染风险管控和修复，并及时采取有效措施避免污染加重和扩散。
6.严格落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。

7.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。项目验收后满5年应组织开展环境影响后评价。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                            鄂尔多斯市生态环境局

                               2023年1月6日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会建设管理局（生态环境局），鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古金绿环保服务有限公司。
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