
鄂环审字〔2023〕6号
鄂尔多斯市生态环境局关于

杭锦旗宏博滴灌带厂环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市宏博农牧业专业合作社：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《杭锦旗宏博滴灌带厂环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

本项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，对该公司实施了处罚，罚款已缴纳。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

该项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇道劳呼都格嘎查。主要建设回收旧管、棚膜破碎造粒再生线1条，可再生PE料颗粒5000t；建设滴灌带生产线4条、PE给水管生产线1条，产品包括PE再生料颗粒5000t/a、滴灌带及PE节水管道共1500t/a；同时配套建设危废暂存间及环保设施。项目总投资为120万元，其中环保投资70.5万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。再生塑料颗粒、滴灌带生产过程所产的废气经相应的集气罩收集后经一套“两级活性炭吸附装置”吸附处理后，由一根15米高排气筒排放，须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)的标准限值要求。项目生产设施均位于封闭厂房内，无组织颗粒物和非甲烷总烃须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值要求。
2.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。废旧塑料清洗废水经循环水池沉淀的方式进行处理后，循环利用，不外排。再生塑料颗粒、滴灌带循环冷却水回用。
3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4.根据国家和地方的有关规定，对固体废弃废物进行分类收集、处理和处置。一般固废暂存间和危废暂存间须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。各类固废均不得乱弃。
5.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
                       鄂尔多斯市生态环境局
                       2023年1月10日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古金绿环保服务有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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