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关于召51-2集气站扩建工程

环境影响报告书的批复
中国石油集团西部钻探工程有限公司苏里格气田分公司：  

你公司报送的由内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司编制的《召51-2集气站扩建工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市乌审旗境内的召51区块内召51-2集气站东南侧30m处。本次扩建增加集气规模25×104m3/d，扩建后全厂的集气规模达到125×104m3/d。主要新增1台天然气压缩机组及部分公辅及环保设施。本项目总投资1000万元，其中环保投资28.2万元。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.认真落实《鄂尔多斯市天然气开发环境保护管理办法》(试 行)中提出的各项规定和要求。
1.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。集气站燃气废气排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉标准限值要求，运营期放空天然气燃烧后产生的废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。集气站压缩过程中与清管站清管过程中无组织逸散的少量天然气，须满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求。

2.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。天然气气液分离等工序产生的废水由玻璃钢污水罐收集暂存、放空火炬废液由废液收集池收集，定期由罐车拉运至苏里格天然气第二处理成处理，不外排。
3.合理安排施工时间，尽量减少或避免夜间的施工操作，加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，降低噪声源强；项目投产后确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-symbol 151 \f "Times New Roman" \* MERGEFORMAT 2008）中2类标准要求。

4.严格落实《报告书》中提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

5.按照《报告书》和《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ610-2016)提出的要求，布设地下水观测井，定期进行跟踪监测，防止造成地下水污染。按照要求对土壤跟踪监测点开展监测，防止造成土壤污染。
6.建设单位应加强风险管理，防止发生管道爆裂、天然气大 量泄漏等风险事故，并编制环境风险事故应急预案。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局、市生态环境综合行政执法支队、内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司、鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心。
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