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鄂尔多斯市生态环境局关于

川庆钻探2022年第二批管线工程及清管站项目环境影响报告书的批复

中国石油集团川庆钻探工程有限公司苏里格项目经理部：  

你公司报送的由内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司编制的《川庆钻探2022年第二批管线工程及清管站项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》，经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市乌审旗、鄂托克旗、鄂托克前旗境内。主要工程内容包括新建20条天然气管线共计15904m；苏59区块新建1条输水管线，长度11310m；苏46区块新建1座清管站并配套建设放空火炬。本项目总投资2150万元，其中环保投资246万元。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.认真落实《鄂尔多斯市天然气开发环境保护管理办法》(试 行)中提出的各项规定和要求。

2.认真落实《报告书》提出的生态保护和恢复措施。在工程施工过程中，对剥离表土和建筑物开挖基础临时堆土采取苫盖措施，站场挖、填地区待施工完毕后必须尽早恢复植被；管线及道路施工过程中应严格控制施工作业带，挖掘时应将表层土、底层土分开堆放，在施工结束后分层回填，施工便道、管线临时占地在施工结束后，尽快复垦并与周围生态景观协调一致，生态恢复宽度应不小于施工作业宽度。运营期要加强对管线回填区的绿化和管理抚育工作；加快对管线两侧的绿化，提高植被覆盖率，确保植被覆盖度不低于周边。
3.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。施工期定期对施工场地洒水以减少扬尘量，采取集中力量逐段施工方法，缩短施工周期，施工运输车辆采取篷布加盖措施；运营期放空天然气燃烧后产生的废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。清管站清管过程中无组织逸散的少量天然气，须满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求。

4.合理安排施工时间，尽量减少或避免夜间的施工操作，加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，降低噪声源强；项目投产后确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-symbol 151 \f "Times New Roman" \* MERGEFORMAT 2008）中2类标准要求。

5.严格落实《报告书》中提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

6.按照《报告书》和《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ610-2016)提出的要求，布设地下水观测井，定期进行跟踪监测，防止造成地下水污染。按照要求对土壤跟踪监测点开展监测，防止造成土壤污染。

7.建设单位应加强风险管理，防止发生管道爆裂、天然气大量泄漏等风险事故，并编制环境风险事故应急预案。管线设计须符合《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015)和《石油和天然气工程设计防火规范》(GB50183-2015)要求，确保不对周围敏感目标产生不利影响。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局、鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局、鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2023年1月10日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局、鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局、鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局、市生态环境综合行政执法支队、内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司。
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