












鄂环审字〔2023〕9号

鄂尔多斯市生态环境局
关于内蒙古汇能集团蒙南发电有限公司
燃料部兰炭、煤矸石提质改造项目
环境影响报告表的批复

内蒙古汇能集团蒙南发电有限公司：
[bookmark: _GoBack]你公司报送的由内蒙古宝钜环保技术服务有限公司编制的《内蒙古汇能集团蒙南发电有限公司燃料部兰炭、煤矸石提质改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和收悉。经研究，现批复如下：
1、 该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯圣圆煤化工基地汇能工业项目区内蒙古汇能集团蒙南发电有限公司蒙南电厂东南侧约1km。主要建设内容包括一座全封闭提质车间，车间内设置一条120万吨/年跳汰洗选生产线（其中包括60万吨兰炭和60万吨的煤矸石），以及配套建设相关辅助设施及环保设施。项目总投资600万元，其中环保投资55万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作
1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。颗粒物通过集尘罩+布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放，须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。加强运营期管理，运输道路硬化，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。
3.认真落实《报告表》中提出的水污染防治措施。厂区内地面须硬化，采取防渗措施，避免废水下渗对区域地下水产生影响。煤泥水经浓缩机和压滤机处理后上清液循环利用，不外排；地面冲洗水集中收集后经循环水池沉淀后回用于洗选工序；生活污水经化粪池处理后，定期拉运至蒙南热电厂污水处理站处置。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
5.落实固体废物污染防治措施。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，不得乱弃。运营过程中产生的洗选矸石拉运至到准格尔旗弓家塔布尔洞煤炭有限责任公司露天煤矿采空区回填；煤泥、循环水池煤泥、布袋除尘收集的煤尘作为原料回用于生产；废矿物油暂存于危废暂存间定期交有资质单位处置，生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。
6.项目建成投运前，按照相关要求安装高清视频监控装置，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台进行联网。
7.建设单位需要强化环境风险防范，制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、本项目洗选工序只用于内蒙古汇能集团蒙南发电有限公司燃料部兰炭和煤矸石的提质，严禁用于其他原煤洗选。
四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。
六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。


鄂尔多斯市生态环境局
                            2023年1月12日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古宝钜环保技术服务有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                       2023年1月12日印发

- 4 -
- 4 -
