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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古荣信化工有限公司气化渣绿色低碳资源化利用项目环境影响报告书的批复
内蒙古荣信化工有限公司：

你公司报送的由内蒙古凯越工程咨询有限公司编制的《内蒙古荣信化工有限公司气化渣绿色低碳资源化利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

本项目为中试项目，中试期从2023年6月起至2025年6月止，如中试成功进行规模化生产需另行进行环境影响评价，中试失败，拆除所有设施并恢复厂区原貌。
二、本项目位于内蒙古达拉特经济开发区三垧梁工业园区内。主要建设1座中试生产车间，包括1套1万t/a气化渣资源化利用中试装置，包括棒磨机、微波隧道干燥器、台车炉、磁选机等，中试规模为气化渣1万t/a，利用气化渣进行中试，中试最终产品有铁矿粉、氢氧化钙、氢氧化铝、氢氧化锰、氧化铁红、碳化硅、白炭黑和氯化铵溶液。项目占地面积为1728 m2，总投资780万元，其中环保投资210万元。
《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。在施工场区设置沉淀池，施工废水经沉淀后用于场地洒水降尘；生活污水依托一期工程污水处理站处理；生活垃圾统一收集后送至环卫部门指定地点合理处置；废建筑材料运至建筑垃圾填埋场，在外运过程中加蓬盖，防止撒落。
2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。破碎投料废气经料仓自带布袋除尘器处理后由15m排气筒排放，颗粒物排放满足浓度《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4排放限值排放浓度限值要求。颗粒物无组织排放厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

3.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。实行雨污分流、清污分流。碱水池废水和生活污水先经厂区现有污水站处理后再排入中水处理站进行处理。经中水处理站处理后用于循环水系统补水。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。破碎投料废气除尘灰经收集后回用于生产；产品氢氧化铝和氢氧化铁混合物分开过程产生的不溶于碱的氢氧化铁厂内暂存后运至园区渣场；盐水池产生的碳酸氢钠量回用至一期工程废锅工序；生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行处理。场内一般固废临时储存库须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求设计、建设和管理。以上各类固废均不得乱弃。
6.建设单位必须严格按照《地下水环境监测技术规范》(GB/T 51040-2014)、《内蒙古自治区土壤环境重点监管企业自行监测及信息公开工作的指导意见》（内环办〔2018〕363号）和《报告书》提出的要求，做好地下水、土壤监测及厂区各防渗区域的防渗措施，切实保护好区域地下水和土壤环境。
7.建设单位须强化环境风险防范。制订环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                2023年1月18日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古凯越工程咨询有限公司。
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