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鄂尔多斯市生态环境局

关于2023年苏53区块第一批产能建设项目（配套天然气管线）环境影响报告书的批复
中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市则渊技术咨询有限责任公司编制的《2023年苏53区块第一批产能建设项目（配套天然气管线）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、本项目位于苏里格气田的西北部，地处鄂尔多斯市乌审旗、鄂托克旗境内，项目主要建设内容为7条天然气输气管线，将新建采气井与现有输气管线、集气站连接，管线全长5.435千米。项目总投资为434.8万元，其中环保投资25万元。
《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《鄂尔多斯市天然气开发环境保护管理办法》(试 行)中提出的各项规定和要求。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》提出的生态保护和恢复措施。施工期管线施工作业带控制在8米范围内；挖掘时应将表层土、底层土分开堆放，在施工结束后分层回填；加强植被绿化及抚育工作，并定期采取补种措施。
3.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。施工场地定期洒水，作业场地保持一定湿度；优化补口工艺、减少收缩套（带）使用量、控制加热温度，减少有机废气产生量。
4.施工人员生活污水集中收集后采用罐车送就近污水处理厂处理。
5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。生活垃圾集中收集后带回施工队居住地，交由环卫部门统一处置；施工过程中产生的废弃的边角料、焊条、焊渣等施工垃圾，收集后作为废品外售。
6.建设单位应加强风险管理，防止发生管道爆裂、天然气大 量泄漏等风险事故，对现有的应急预案进行修编。管线设计须符合《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015)和《石油和天然气工程设计防火规范》 (GB 50183-2015)要求，确保不对周围敏感目标产生不利影响。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局和鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局和鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                                2023年1月19日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局、鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市则渊技术咨询有限责任公司。
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