










鄂环审字〔2023〕12号

鄂尔多斯市生态环境局
关于内蒙古荣信化工有限公司绿色低碳
锂电新材料产业链升级项目
环境影响报告书的批复

内蒙古荣信化工有限公司：
你公司报送的由内蒙古凯越工程咨询有限公司编制的《内蒙古荣信化工有限公司绿色低碳锂电新材料产业链升级项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
[bookmark: _GoBack]一、项目位于鄂尔多斯市达拉特旗三垧梁工业园区内蒙古荣信化工有限公司厂区，建设碳酸二甲酯和碳酸甲乙酯生产装置，以及配套的产品罐区、焚烧单元、桶装灌装系统及变电站，其他公用工程及辅助设施等均依托已有装置和设施。本项目建成后，年产30万吨碳酸二甲酯，其中5.3万吨用于生产碳酸甲乙酯（5万吨/年），其余精制生产电子级碳酸二甲酯，同时副产碳酸二乙酯及甲醇。项目总投资80000万元，其中环保投资3847万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.加强施工期环境管理。砂土等易产生扬尘的物料密闭堆放，施工场地设置围挡并定期洒水。施工生产废水经沉淀处理后回用于施工场地，施工人员生活污水排入现有工程污水处理站。加强施工管理，合理布局施工场地，合理安排施工时间，使用低噪声机械设备，同时在施工过程中应设置专人对设备进行定期保养和维护。施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾由当地环卫部门统一处理。
2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。精馏塔废气、罐区及装卸废气排至焚烧炉焚烧，焚烧炉烟气经SCR脱硝+布袋除尘器处理后，经60米高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020），甲醇、非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）特别排放限制要求，氨逃逸参照执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范》（HJ562-2010）相关限值要求。新增6个储罐均为内浮顶储罐，顶部采用氮封保护；装卸平台设置油气回收装置；确保无组织非甲烷总烃满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）限值要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。运营期产生的废水主要为余热锅炉循环水系统排污水和生活污水，均依托厂区现有污水处理系统进行处理，以上各污（废）水均不得外排。生产装置区、罐区、汽车装车区等地面进行分区防渗，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，以免造成地下水和土壤污染。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008) 3类标准限值要求。
5.建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置。
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案,落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。



鄂尔多斯市生态环境局
2023年1月19日



	抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古凯越工程咨询有限公司。
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