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鄂尔多斯市生态环境局

关于国能神东布尔台采煤沉陷区生态农业种植示范基地配套设施项目环境影响报告表的批复

中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司：

    你公司报送的由陕西徳让环境科技有限公司编制的《国能神东布尔台采煤沉陷区生态农业种植示范基地配套设施项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《报告表》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇巴日图塔村。主要建设内容包括保鲜库、分拣室、物资库、检测室、综合楼等配套设施等。项目总投资为3486万元，其中环保投资27.5万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1. 加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2. 认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。实验室废气由通风橱收集后经活性炭吸附最终通过高于屋顶1m的排气筒排放，HCl、硫酸雾、NOx、非甲烷总烃排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值。厨房油烟废气经油烟净化系统净化达标后通过专用烟道排放，油烟排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。
3. 强化废水处理与回用，生活污水经化粪池收集后最终排入布尔台生活污水处理厂处理，不外排；餐饮废水经隔油池预处理后，排入化粪池最终排入布尔台生活污水处理厂处理，不外排；实验室冲洗废水中含重金属试剂、有机溶剂试剂的冲洗废水暂存于布尔台煤矿的危废暂存间，定期交有资质单位处理；实验室冲洗废水中不含重金属试剂、有机溶剂试剂的经中和处理后，排入布尔台生活污水处理厂，不外排；实验室废液暂存于布尔台煤矿的危废暂存间，定期交有资质单位处理；纯水制备废水排入布尔台生活污水处理厂，不外排。

4. 落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。废试剂药品、废化学药品包装物、废活性炭暂存于布尔台煤矿的危废暂存间，定期交有资质单位处置；制纯水设备的废滤芯、废滤膜由厂家回收；生活垃圾由环卫部门集中清运。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关规定要求对固体废物进行处置，不得乱弃。
5. 应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

6. 强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                      2023年1月29日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，陕西徳让环境科技有限公司。
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