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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古兴誉生态环保科技有限公司

伊金霍洛旗农林废弃物资源化循环综合利用科技项目环境影响报告表的批复
内蒙古兴誉生态环保科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古福木源生态环境技术有限公司编制的《内蒙古兴誉生态环保科技有限公司伊金霍洛旗农林废弃物资源化循环综合利用科技项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇装备制造基地昆泰龙公司院内，占地面积3350平方米。年产污泥基生物炭4387.075吨、生物炭12203.621吨、羧酸原液5836.41吨。主要建设内容包括1条处理伊金霍洛旗阿勒腾席热镇污水处理厂污泥生产线、1条处理农林废弃物生产线、原料堆存区、产品堆存区、办公生活区及其他公辅环保设施。项目总投资为1800万元，其中环保投资为95.2万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。燃烧机废气需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值；污泥烘干废气由紫外光催化氧化、活性炭吸附处置，需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放标准限值；农林废弃物破碎粉尘经集气装置收集后采取布袋除尘器除尘，需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值。无组织废气通过选用密闭生产设备，在封闭车间内进行生产，产品采用密闭的桶装容器储存，确保恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准限值，非甲烷总体满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内挥发性有机物无组织排放限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。
2.强化废水处理与回用。热解耦合炭化产生的水蒸气冷凝水由玻璃钢水罐暂存后，拉运至伊金霍洛旗阿勒腾席热镇污水处理厂；生活污水经新建的化粪池处理后，拉运至伊金霍洛旗阿勒腾席热镇污水处理厂；待基地内污水处理厂建设投运后排入基地污水处理厂处置。

3.通过合理布局，选用低噪声设备，加强基础减振等,确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值要求。
4.妥善处置各类固体废弃物。运营期产生的废灯管、废活性炭、废机油、废油桶属于危险废物，暂存至危废暂存间，定期委托有相应资质的单位处置；破碎工序产生的除尘灰收集后返回生产工序再利用；生活垃圾由环卫部门统一处理。
5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年2月2日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会建设管理局（生态环境局），鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古福木源生态环境技术有限公司。
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