
鄂环审字〔2023〕18号

鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市普发供应链管理有限公司新建40万吨/年煤泥烘干项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市普发供应链管理有限公司：

    你公司报送的由内蒙古新仕界项目管理有限公司编制的《鄂尔多斯市普发供应链管理有限公司新建40万吨/年煤泥烘干项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和该项目主要大气污染物排放总量指标确认意见的函（鄂环气字〔2022〕62号）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇巴图塔煤炭集运站北通煤炭物流园区内。主要建设一座全封闭的生产车间（设置一条40万吨/年的煤泥烘干生产线），车间内按照功能区划分为湿煤泥原料存储区、燃料存储区、煤泥烘干区、产品存储区，并配套相应公辅工程及环保工程，年烘干煤泥40万吨。项目总投资为500万元，其中环保投资300万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。热风炉及滚筒干燥机废气经经SNCR脱硝+袋式除尘器+石灰石-石膏湿式脱硫工艺处理后由15m高排气筒排放，氮氧化物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，烟尘、二氧化硫排放浓度满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2标准限值；通过采取全封闭及洒水抑尘等措施，颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。

3.强化废水处理与回用，生活污水依托北通物流园区生活污水处理系统进行统一处理；脱硫废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
5.落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，不得乱弃。除尘灰、炉渣、脱硫石膏暂存于灰渣棚中，定期拉运至伊金霍洛旗彤达运输有限公司灰渣存储场进行填埋处理；废矿物油、废油桶暂存于危废库内，定期委托有资质的单位处置；生活垃圾统一收集后由当地环卫部门统一处置。
6. 强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                      2023年2月2日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古新仕界项目管理有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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