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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古大风新能源有限公司棋盘井工业园区10MW分散式风力发电项目环境影响

报告表的批复

内蒙古大风新能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古辉识环保科技有限公司编制的《内蒙古大风新能源有限公司棋盘井工业园区10MW分散式风力发电项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇乌仁都西嘎查境内。主要建设内容为2台5000kW风力发电机组，以及箱式变压器、升压站、集电线路、危险废物暂存间等其他公辅工程及环保工程，项目为无人值守站。总装机容量为10MW，本项目年上网发电量33660 MW•h。本次评价不包括升压站电磁辐射影响分析和输变电线工程，升压站电磁辐射部分和输变线路工程须单独进行环境影响评价。项目总投资6754.88万元，其中环保投资32万元。
根据《报告表》结论，落实《报告表》提出的各项生态保护、污染防治及其他措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、运营方式、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1.加强施工期环境保护管理。在各项基础施工中，要严格按设计施工，减少基础的开挖量，表土单独堆放，减少石方对附近植被的覆盖，水土保持工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。施工完毕后应尽快整理施工现场、恢复植被。施工车辆必须沿规定的临时路线行驶，禁止随意开道，以减少施工对生态环境的影响。
2.认真落实《报告表》中提出的污染防治措施。强化项目运行管理，优先选用低噪音设备，采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。危险废物暂存间须须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求，进行设计、建设和管理；建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

3.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

4.按照《报告表》提出的要求，做好临时占地和永久占地的植被恢复工作。

三、建设单位在征得林地、草原主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                        2023年2月3日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古辉识环保科技有限公司。
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