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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古荣信化工有限公司年产80万吨

烯烃项目环境影响报告书的批复
内蒙古荣信化工有限公司：

你公司报送的由内蒙古新创环境科技有限公司编制的《内蒙古荣信化工有限公司年产80万吨烯烃项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、《鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古荣信化工有限公司年产80万吨烯烃项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2023〕2号）及《达拉特旗人民政府关于商请审批内蒙古荣信化工有限公司年产80万吨烯烃项目环评文件的函》（达政函〔2023〕3号）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区三垧梁片区内，以甲醇为原料，采用甲醇制烯烃、聚乙烯、聚丙烯、1-丁烯、蒸汽裂解等工艺，新建80万吨/年烯烃工程。主要建设内容包括主体工程、公辅工程、贮运工程、环保工程等。主体工程包括新建甲醇制80万吨/年烯烃装置、新建40万吨/年聚乙烯装置、40万吨/年聚丙烯装置、1.5万吨/年1-丁烯装置、5万吨/年蒸汽裂解装置等。公辅工程包括供水工程、净水厂、除盐水站、凝结水站、循环水系统、排水系统、供汽工程、电力工程、供暖工程、空压站、中心化验室等。贮运工程包括聚合物包装及成品库、罐区、装卸设施、仓库等。环保工程包括废气治理设施、污水处理站、火炬、事故水池、危险废物暂存库等。项目总投资983281万元，环保投资42863万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目在设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.切实加强各项大气污染防治措施。根据各类工艺废气污染物的性质分别采用洗涤、焚烧、过滤等处理方式，确保满足以下要求：

聚乙烯/聚丙烯装置、包装仓库产生的含尘废气经高效布袋除尘器处理后，由15m高的排气筒排放，污染物颗粒物须满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5限值要求；
甲醇制烯烃装置催化剂再生后的烟气经再生气旋风分离后送至 CO 焚烧炉燃烧，采用低氮燃烧。高温烟气经余热回收后，进入烟气除尘单元，在洗涤塔内与洗涤液逆流接触，进一步将其中的颗粒物进行洗涤后排入大气。粉尘、NOx须满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表 4“催化裂化催化剂再生烟气”排放限值要求；
聚丙烯/聚乙烯装置含烃废气经 RTO 系统处理后，由35m高排气筒排放，污染物NMHC、颗粒物须满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5限值要求，污染物SO2、NOx须满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表6限值要求；

SCU装置裂解炉烟囱（G5-1）采用清洁燃料，经低氮燃烧+SCR脱硝后，由50m高的烟囱达排放。污染物SO2、NOx、颗粒物须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5排放限值要求；

污水处理站恶臭经一级生物滴滤池+二级生物滤床+活性炭吸附处理后，由15m高排气筒排放。恶臭排放须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2二级标准要求，非甲烷总烃排放浓度须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表 5限值要求；

装卸区油气设置油气回收装置，采用冷凝+活性炭吸附的措施后由15m高排气筒排放，VOCs（非甲烷总烃计）须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表 5限值要求；
含烃工艺废气无组织排放建立泄漏检测与修复（LDAR）系统，加强装置生产、输送和储存过程挥发性有机物泄漏的监测和监管，对泄漏率超过标准的进行维修或更换，对项目运行全周期进行挥发性有机物无组织排放控制。

本项目主要污染物二氧化硫和氮氧化物排放总量分别为1.68t/a和80.99t/a。
3.严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。生活污水、含油废水和预处理后的废碱液均排入本项目新建污水处理站，经“预处理+气浮+A/O生化+深度处理（臭氧接触氧化+BAF+砂滤组合）”工艺，出水达到《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T50050-2017)中及循环水站补水水质要求后，用作循环水站补水。含盐废水依托“内蒙古荣信化工有限公司年产40万吨煤制乙二醇及30万吨聚甲氧基二甲醚循环经济项目”中水处理系统，采用“超滤UF+反渗透RO双膜法”工艺处理后回用于本项目循环水站补水。项目生活污水、生产废水经处理后全部达标回用，不外排。

4.严格落实声环境保护措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

5.切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)等要求，对重点防渗区、一般防渗区采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。依据《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209—2021）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）中的要求，建立完善的土壤和地下水监测制度，合理设置土壤、包气带和地下水监测点，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。如发现土壤和地下水污染状况，你公司应配合地方人民政府及其有关部门根据实际情况依法开展相关污染风险管控和修复，并及时采取有效措施避免污染加重和扩散。
6.严格落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置。包装库房除尘灰、净水厂污泥、污水处理站格栅渣均属于一般固废，送至园区一般固废填埋场；聚乙烯、聚丙烯装置区除尘灰综合利用，按副产品进行管理；各装置产生的废催化剂、废吸附剂、废干燥剂、废润滑油、罐区清罐油泥、维修废油、脱硝废催化剂、污水处理站气浮油渣及含盐废水处理产生的废盐等均属于危险废物，定期排放，暂存于厂区危废库，委托有资质单位综合利用或处理处置；蜡暂按危废管理；生化污泥根据国家危险废物鉴别标准和鉴别方法认定，妥善处理处置，目前暂按危废管理。

7.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                            鄂尔多斯市生态环境局

                               2023年2月8日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局、市生态环境综合行政执法支队，内蒙古新创环境科技有限公司、市生态环境局综合保障中心。
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