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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市金阳煤炭有限责任公司煤矿120万吨/年改扩建项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市金阳煤炭有限责任公司：
你单位报送的由内蒙古中政国环工程顾问有限公司编制的《鄂尔多斯市金阳煤炭有限责任公司煤矿120万吨/年改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
本项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，对该公司实施了处罚，罚款已缴纳。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

二、该项目位于鄂尔多斯市东胜区铜川镇，隶属万利矿区。
2006年12月，原内蒙古自治区环境保护局对《关于内蒙古鄂尔多斯市东胜电力金阳煤矿改扩建（露天60万t/a）环境影响报告书》进行了批复（内环审字〔2006〕411号）。2008年8月，原内蒙古自治区环境保护厅出具了《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜电力金阳煤矿改扩建（露天0.6Mt/a）项目建设项目竣工环境保护验收意见》（内环验〔2008〕51号）。
2010年4月，原内蒙古自治区煤炭工业局出具《关于伊泰纳林庙等47处煤矿生产能力核定情况的说明》（内煤函字〔2010〕71号），金阳煤矿生产能力核定为240万吨/年。2011年9月，原鄂尔多斯市煤炭局出具了《关于鄂尔多斯市金阳煤炭有限责任公司露天矿优化初步设计的批复》（鄂煤局发〔2011〕156号），开采规模为240万吨/年，首采区改为矿区的东部，重新划分了采区，分别为首采区和二采区，全矿区设计开采的煤层为4-1煤底板以上各煤层，确定5-1上、5-1、6-2中煤层不进行露采。

2018年3月，内蒙古自治区煤炭工业局出具《关于核定鄂尔多斯市金阳煤炭有限责任公司煤矿生产能力的复函》（内煤函字〔2018〕24号），同意金阳煤矿生产能力由240万吨/年核减至120万吨/年。
根据《关于解决煤矿生产能力变化与环保管理要求不一致历史遗留问题的通知》（发改办运行〔2021〕722 号）文件，金阳煤矿现存问题属于历史遗留问题的范围，需通过开展环境影响评价完善手续。2021年11月，内蒙古自治区能源局出具了《关于内蒙古自治区保供煤矿和历史遗留问题煤矿纳入矿区总体规划调整的承诺函》（内能煤开字〔2021〕907号），承诺将本项目纳入所在矿区规划及规划环评调整内容，同时开采规模由60万吨/年核增到120万吨/年，矿田面积不变，截止到2018年年底，4-1煤层底板以上煤层（2-2上、3-1和4-1煤）为露天开采，现场剩余可露采面积4.51hm2，且不再开采，2018年年底至今处于停产状态，煤矿进入闭矿期。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对生态环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

三、项目在运营和管理过程中还应做好以下工作。
（一）生态环境保护与恢复措施。建设单位须加强区域生态修复、土地复垦和养护管理，使用原生表土和乡土植物，重建与周边自然生态相协调的植物群落，保护和恢复区域生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。建立生态监测系统，加强生态影响长期跟踪监测，根据监测结果，采取优化措施减缓不利生态影响，对遗留的采坑底部的集水池分期进行回填恢复植被；对采坑西侧、南侧的采掘边坡，植被恢复较差的地方重新进行覆土并恢复植被；对采坑北侧未验收的西内排土场边坡进行坡度消减，达到坡度小于25°后进行覆土并恢复植被；对西内排土场1430m平台和储煤场北部进行植被恢复；拆除工业场地遗留有原办公生活区、原施工队驻地房屋、生活污水池、空置库房、配电室及其他废弃建筑物等，并进行覆土恢复植被。
（二）认真落实《报告书》中提出的其他污染防治措施。闭坑期间进行覆土工作面和运输道路洒水抑尘，运输车辆采用篷布、苫盖等覆盖，严格控制运输过程中物料遗落，出场车辆需进行清扫，控制运输车辆的行驶速度。生活污水经地埋式化粪池暂存后定期由吸污车拉运至满世集团点石沟煤矿生活污水站处理。尾坑内的积水在坑底沉淀后，达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表2标准，用于闭矿期绿化灌溉用水。须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，各类固废均不得乱弃。

（三）严格执行《报告书》的相关要求，闭矿期对工业场地新建的化粪池做好防渗措施，确保不会造成地下水和土壤污染。同时要严格落实闭矿期的生态监测计划。
（四）建设单位不再对深部煤层（5-1上、5-1、6-2中）进行露天开采，后续与相邻的张家梁煤矿合并后，对深部煤层（5-1上、5-1、6-2中）进行井工开采，需要另行办理环评手续。

三、建设单位应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计及施工等招标文件及合同，并明确责任，按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年2月9日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古中政国环工程顾问有限公司，市生态环境综合保障中心。
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