










鄂环审字〔2023〕24号

鄂尔多斯市生态环境局关于
乌审旗同源能源有限责任公司溶解乙炔生产及氧气、氩气、二氧化碳气体充装项目
环境影响报告书的批复

乌审旗同源能源有限责任公司：
你公司报送的由内蒙古信中生态环境技术有限公司编制的《乌审旗同源能源有限责任公司溶解乙炔生产及氧气、氩气、二氧化碳气体充装项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
[bookmark: _GoBack]一、项目位于鄂尔多斯市苏里格经济开发区乌审旗图克工业项目区，年产溶解乙炔8万瓶、年充装氧气18万瓶、年充装氩气8万瓶、年充装二氧化碳8万瓶、年充装丙烷5万瓶。主要建设内容包括乙炔车间、气体充装车间、乙炔产品间、罐区及其他公辅环保设施。项目总投资1000万元，其中环保投资94万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.加强施工期环境管理。通过在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘降尘措施。施工废水分类分质处理后回用。通过加强施工管理，合理安排施工时间，使用低噪声机械设备等措施，减小施工期噪声的影响。施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾由园区环卫部门统一处理。
2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。电石破碎后由密闭皮带输送至乙炔发生器上料口，电石破碎机上料及破碎过程中产生的粉尘采用集气罩+布袋除尘处理装置进行净化处理，颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。
无组织废气防治措施包括选用密封性能优良的管道、接头和阀门，每年对设备及相关附属管线、阀门等进行检查，做到气密性符合要求，充装车间设置可燃气体检测报警装置等，确保厂界颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求，硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。乙炔汽化废水、净化废水、中和废水和干燥废水排入沉渣池与电石渣浆一起进行沉淀后输送至乙炔发生装置回用；电石渣压滤滤液产生后直接送至乙炔发生装置进行回用；生活污水经化粪池收集后定期拉运至乌审旗圣源水务有限责任公司处置；循环废水间断排放，产生后排入厂内废水罐中，定期由罐车拉运至乌审旗圣源水务有限责任公司处置。
4.通过合理布局，选用低噪声设备，加强基础减振等，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值要求。
5.建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置。
6.切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）等要求，对厂区采取分区防渗措施，加强防渗设施的日常维护，建立完善的土壤和地下水监测制度。
7.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案,落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。


鄂尔多斯市生态环境局
 2023年2月10日
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