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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古维泰高岭土开发有限责任公司扩建煤矸石拣选高岭土项目环境影响报告表的批复

内蒙古维泰高岭土开发有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古新仕界项目管理有限公司编制的《内蒙古维泰高岭土开发有限责任公司扩建煤矸石拣选高岭土项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。我局综合保障中心对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗内蒙古维泰高岭土开发有限责任公司现有项目厂区内。主要建设一条生产规模为30万t/a煤系高岭土制粒生产线，新建产品库1座、地埋式污水处理设施1套。原料库、生产车间以及办公生活区等依托内蒙古维泰高岭土开发有限责任公司现有设施。总投资500万元，其中环保投资124.2万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。通过采取全封闭、雾炮洒水抑尘、布袋除尘器收集+15米高排气筒排放等措施，有组织颗粒物排放浓度须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4标准限值要求；厂界颗粒物排放须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5限值要求。加强运营期管理，运输道路硬化，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。

3.强化废水处理与回用。生活污水排入地埋式一体化污水处理设施处理，出水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）中道路清扫的标准后，用于厂区洒水降尘。厂区车间和物料棚地面等各防渗区域均须采取防渗措施，避免废水下渗对区域地下水造成影响。

4.采取妥善控制措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，污水处理设施底泥和生活垃圾委托环卫部门统一处置，废料矸石须返回煤矸石来源地处理，不得乱弃。
6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目不得用于煤炭筛选，建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年2月27日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局、市生态环境综合行政执法支队，内蒙古新仕界项目管理有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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