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鄂尔多斯市生态环境局

关于绿能吉云鄂托克前旗10MW分散式风电项目环境影响报告表的批复

内蒙古绿能吉云新能源有限公司 ：

你公司报送的由鄂尔多斯市则渊技术咨询有限责任公司编制的《绿能吉云鄂托克前旗10MW分散式风电项目环境影响报告》（以下称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗巴郎庙村，总占地面积18212
平方米，装机容量为10兆瓦，主要建设内容包括2台5.0兆瓦风电机组及配套的2台箱变、1座35千伏开关站等。项目为无人值守站，总装机容量为10MW，年上网发电量27908.6MW•h
。本次评价不包括升压站电磁辐射影响分析和输变电线工程，升压站电磁辐射部分和输变线路工程须单独进行环境影响评价。项目总投资6300万元
，其中环保投资48.5万元。
根据《报告表》结论，落实《报告表》提出的各项生态保护、污染防治及其他措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、运营方式、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1.认真落实生态环境保护及恢复措施。施工前对占地范围内的表土进行剥离，单独堆存，施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复；运营期加强对管理人员及工作人员对鸟类保护的教育，改用白色为主叶片尖部橙红色警示鸟类避让，开展鸟类死亡率监测工作（每年不得少于1次）。
2.认真落实《报告表》中提出的污染防治措施。风力发电机采取基础减振措施，同时在机舱内部及铁塔上部内径中包扎的海绵保温层，定期运行期风机的机械维护和管理工作；开关站主要采取厂房隔声措施。开关站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

3.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林地、草原主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                        2023年3月8日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市则渊技术咨询有限责任公司。
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