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鄂尔多斯市生态环境局

关于伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司安源煤矿技术改造（1.2Mt/a）及配套选煤厂

环境影响报告书的批复

伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司：

你单位报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司安源煤矿技术改造（1.2Mt/a）及配套选煤厂环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和该项目主要大气污染物排放总量指标确认意见的函（鄂环气字〔2023〕10号）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内。2010年3月，原内蒙古自治区环境保护厅对《伊金霍洛旗纳林陶亥镇安源煤矿（1.20Mt/a）技术改造项目环境影响报告书》行了批复（内环审〔2010〕43号）；2011年9月，原内蒙古自治区环境保护厅出具了《关于伊金霍洛旗纳林陶亥镇安源煤矿（1.2Mt/a）技术改造项目竣工环境保护验收意见》（内环验〔2011〕86号文）。安源煤矿井田面积9.2538km2，设计规模为120万吨/年，开采方式为井工开采。
2020年，伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司收购兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿。2022年9月，伊金霍洛旗能源局对《伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司关于安源煤矿水平延深及选煤厂初步设计批复》进行了备案公告。
本次技改工程建设内容包括改造现有副斜井为主斜井，改造现有主斜井为辅助进风斜井，新建一座副斜井、新建一座配套选煤厂（120万吨/年），配套建设办公生活区、公用工程（矿井水处理站、生活污水处理站、供排水设施、锅炉房、35kV变电站等）、地面辅助生产设施及储运系统等设施。本项目总投资约138210.98万元，其中环保投资2898.99万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对生态环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。
1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。
2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的生态保护措施。严格落实涉及井田边界、工业场地及井筒、村庄和水库等相关区域留设保护煤柱的措施，禁止越界开采。及时开展生态修复，按照“边开采、边修复”的原则，编制生态保护及修复方案，加强地表沉陷区等区域生态修复、土地复垦和养护管理，使用原生表土和乡土植物，重建与周边自然生态相协调的植物群落，保护和恢复区域生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。确保符合其管控要求且生态功能不降低。建立地表沉陷岩移观测和生态监测系统，加强岩移变形跟踪观测和生态影响长期跟踪监测，根据监测结果，采取优化措施减缓不利生态影响。

3.严格落实各项大气污染防治措施。锅炉烟气经袋式除尘+SNCR脱硝+氧化镁法脱硫方式处理后通过45m高烟囱排放，须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相应限值要求
；通过全封闭和喷淋洒水降尘等措施，确保矿区粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应限值要求
；生活污水处理站采取一体化密闭式结构，再结合喷洒除臭剂的方式治理臭气，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中中相应限值要求
；新建危废间无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）中相应限值要求
。项目二氧化硫和氮氧化物排放量不得超过15.16吨/年和12.19吨/年。

4.严格落实各项水污染防治措施。生活污水和矿井涌水经相应处理满足相关标准限值后，回用于选煤厂生产用水、工业场地绿化用水和道路洒水；锅炉房废水经收集沉淀后用于洒水抑尘，脱硫废水经絮凝沉淀后部分回用于脱硫系统循环补充水和灰渣拌湿，以上各污（废）水均不得外排。

5.严格落实声环境保护措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

6.严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，各类固废均不得乱弃。
7.严格按照相关要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，加强日常管理与巡查，以免造成地下水和土壤污染。

8.建设单位须按照相关要求在工业场地、洗煤厂及全封闭筒仓等周围等区域可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网，办理视频监控审核备案手续。

9.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年3月9日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古金绿环保服务有限公司，市生态环境综合保障中心。
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通过建设全封闭厂房，产尘点处设置除尘器抑尘措施，转载点处设置喷雾洒水装置抑尘，进场道路采用水泥硬化，运输道路定期洒水和清扫，运输车辆运输过程中采用苫布加盖，通过采取以上控制措施，确保颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。
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