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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市墨生金有限公司煤矸石综合

利用项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市墨生金商贸有限公司：

你公司报送的由内蒙古聚力山水环境检测有限公司编制的《鄂尔多斯市墨生金有限公司煤矸石综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。我局综合保障中心对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇查干淖尔嘎查一社。主要租用鄂尔多斯市金诚泰聚丰物流有限责任公司全封闭储煤棚的6000m2空间设置生产区、煤矸石储存区、机制砂储存区、碎石块储存区和煤储存区等，利用200万吨煤矸石生产加工符合要求的机制砂和碎石块等。办公生活区依托鄂尔多斯市金诚泰聚丰物流有限责任公司现有办公生活区。项目总投资350万元，其中环保投资62万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。粉尘采取全封闭、喷淋洒水、布袋除尘器收集+23米高排气筒排放等措施，颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的新污染源大气污染物排放限值要求；加强运营期管理，运输道路硬化，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。

3.采取妥善控制措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行处置，按照《固体废物鉴别鉴别标准通则》（GB34330-2017）5.1条款规定，相关利用方式仍作为固体废物管理的要求，按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立工业固体废物管理台账，记录本项目的原料材料与最终产品的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，确保煤矸石全过程规范管理，原料及产品全部置于全封闭储棚内，除尘灰外售到周边混凝土厂，废料石粉收集后返回至煤矸石来源煤矿处理，不得乱弃。
5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、本项目必须严格落实《报告表》中的运营要求，不得用于煤炭筛选，必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年3月9日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局、市生态环境综合行政执法支队，内蒙古聚力山水环境检测有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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