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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古广泰煤业集团安联煤炭销售有限责任公司煤矿棋盘井矿区180万吨/年

工程环境影响报告书的批复

内蒙古广泰煤业集团安联煤炭销售有限责任公司：

你单位报送的由内蒙古清澈工程咨询有限公司编制的《内蒙古广泰煤业集团安联煤炭销售有限责任公司煤矿棋盘井矿区180万吨/年工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
该项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇，隶属于乌海矿区，为第三批保供煤矿。2006年9月，原鄂尔多斯市环境保护局对《鄂尔多斯市鸿森矿业有限责任公司棋盘井安利煤矿0.30Mt/a原煤改扩建项目环境影响报告表》进行了批复（鄂环发〔2006〕234号），2009年6月，原鄂尔多斯市环境保护局对该项目进行了竣工环保验收（鄂环察验〔2009〕10号）。建设规模30万t/a，开采方式井工开采。

2015年1月，原内蒙古自治区环境保护厅对《鄂尔多斯市鸿森矿业有限责任公司棋盘井安利煤矿技术改造（变更开采方式）环境影响报告书》进行了批复（内环审〔2015〕9号）。2018年8月，原鄂尔多斯市环境保护局出具了《关于内蒙古广泰煤业集团安联煤炭销售有限责任公司煤矿项目（原鄂尔多斯市鸿森矿业有限责任公司棋盘井安利煤矿技术改造）竣工环境保护验收意见的通知》（鄂环监字〔2018〕34号》。安联煤矿采用露天开采方式，建设规模120万t/a，服务年限为7.4年。
2022年6月，内蒙古自治区能源局出具了《内蒙古自治区能源局关于鄂尔多斯市大源煤炭有限责任公司柳林沟煤矿等5处煤矿核定生产能力的复函》（内能煤运函〔2022〕744号），核定本项目（安联煤矿）生产能力为180万吨/年。

本次改扩建矿田面积、开采深度、开采煤层、开采方式均不发生变化，通过增加生产设备和劳动定员的方式将开采规模扩建至180万吨/年，剩余服务年限3.4年，地表开采境界由3.4km2扩大至3.87km2，新增外排土场0.6522km2。乌珠林沟河道改道工程内容不包含在本项目中，本环评涉及河道内容与《内蒙古自治区环境保护厅关于鄂尔多斯市鸿森矿业有限责任公司棋盘井安利煤矿技术改造（变更开采方式）环境影响报告书的批复》（内环审〔2015〕9号）中河道走向相一致。本项目总投资约19489.6万元，其中环保投资2098.98万元。

2021年11月，内蒙古自治区能源局出具了《关于内蒙古自治区保供煤矿和历史遗留问题煤矿纳入矿区总体规划调整的承诺函》（内能煤开字〔2021〕907号）。承诺将本项目纳入所在规划及规划环评调整内容。《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对生态环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。
1.认真落实生态环境保护与恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好公益林、基本草原等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格控制作业范围，禁止越界开采。新剥离表土单独堆存用于生态恢复。及时开展生态修复，按照“边开采、边修复”“谁损毁、谁复垦”的原则，编制生态保护及修复方案，加强采掘场、排土场、表土堆场等区域生态修复、土地复垦和养护管理，使用原生表土和乡土植物，重建与周边自然生态相协调的植物群落，保护和恢复区域生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。建立生态监测系统，加强生态影响长期跟踪监测，根据监测结果，采取优化措施减缓不利生态影响。

2.严格落实各项水污染防治措施。采坑积水和暴雨排水由集水坑收集沉淀后回用于矿区洒水抑尘，生活污水依托红缨焦化污水处理站处理后回用于矿区洒水抑尘，不外排。

3.严格落实各项大气污染防治措施。严格落实《报告书》提出的各项大气污染防治措施，确保矿区无组织排放浓度达标。露天开采爆破时除采用合理的炮孔网度以外，对预爆区洒水预湿；配备雾炮车用于采掘场、排土场和运输道路洒水降尘，排土场在排土过程中定期进行碾压；加强运输道路维护并定期洒水降尘，运输车辆采用限速限载、覆盖苫布、车身清洗等抑尘措施。按照相关要求在可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。

4.严格落实声环境保护措施。选用低噪声设备，采取消声、 隔声、减震、优化爆破方案等降噪措施，确保厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
5.严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，剥离物全部按排弃计划分别排弃至内排土场和外排土场；生活垃圾按照当地环卫部门要求统一进行处置；产生的废机油装入密封铁皮桶和废油桶存储于工业场地现有危废品暂存库，并委托有资质单位处置。

6.严格按照相关要求，对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，加强日常管理与巡查，以免造成地下水和土壤污染。

7.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计及施工等招标文件及合同，并明确责任，按照规定程序实施竣工环境保护验收。项目验收后满5年，应组织开展环境影响后评价，按要求开展生态环境保护措施安全风险评估和隐患排查治理。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年3月13日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古清澈工程咨询有限公司，市生态环境综合保障中心。
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