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鄂尔多斯市生态环境局

关于准格尔旗巨泰隆商贸有限责任公司洗选煤厂变更项目环境影响报告表的批复

准格尔旗巨泰隆商贸有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古启鸿环保工程有限公司编制的《准格尔旗巨泰隆商贸有限责任公司洗选煤厂变更项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇，内蒙古北联电能源开发有限责任公司铧尖露天煤矿矿区内，主要变更内容为将150万吨/年跳汰洗煤生产线变更为150万吨/年选煤生产线，同时对350万吨/年选煤生产线设备及选配系统进行优化调整，项目新建一体化生产车间1座，建设面积6800m2。本项目总投资为2520万元，其中环保投资376万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。破碎、风选产生的含尘废气采用旋风+布袋除尘器处理，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20246-2006）表4限值要求后排放；筛分、篦条筛、回筛漏斗、刮板给料机等设备以及受煤坑、输煤廊道、卸车平台等设施均置于全封闭生产车间内，采用全自动喷淋洒水抑尘；设置轮胎清洗系统，对进出厂车辆进行冲洗。进出场道路硬化，同时配套雾炮机洒水抑尘。颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20246-2006）表5限制要求。
2.认真落实《报告表》中提出的水污染防治措施。轮胎清洗废水排入初期雨水收集池，经沉淀后循环使用；生活污水依托铧尖露天煤矿地埋式污水处理设施进行处理。
3.应采取妥善控制措施，采取选用低噪声设备、厂房隔声、安装减震基础、引风机等高噪声设备安装消声设施等措施。厂界昼夜噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
4.妥善处置各类固体废弃物。布袋除尘器收集的煤尘袋装后暂存于选煤车间内，定期外售；煤矸石暂存于全封闭储棚内，定期回填至内蒙古北联电能源开发有限责任公司铧尖露天煤矿采坑和壕赖沟煤矿采坑内；初期雨水池底泥掺入煤矸石中回填采坑；废机油暂存于现有项目危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾集中、分类收集，交由环卫部门统一处理。

5.采取分区防渗措施。将一体化生产车间设置为一般防渗区，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

6.本次技改后原选煤产能不变。

7.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                2023年3月13日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古启鸿环保工程有限公司。
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