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鄂尔多斯市生态环境局关于

煤炭开采水资源保护与利用国家重点实验室神东试验楼建设项目环境影响报告表的批复

中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司：

你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《煤炭开采水资源保护与利用国家重点实验室神东试验楼建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇神东专业化服务基地鄂尔多斯市神东检测有限责任公司西侧。A、B两个实验区，设置各类实验室配套建设实验设备及环保设施等。总建筑面积6405.75m2。项目总投资1205万元，其中环保投资60万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。运营期实验废气由通风橱收集，经干式化学过滤器吸附后通过通风管道引至楼顶的排气筒排放,外排废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。加强运营期管理，确保各类无组织废气排放满足相关标准限值要求。

2.强化废水处理与回用。本项目废水主要为生活污水、超纯水机废水及清洗废水。生活污水排入化粪池，后进入神东专业化服务基地污水管网，超纯水机废水和清洗废水经排水管道汇集至污水储罐（箱）后，排入神东专业化服务基地污水管网，最终经管网进入乌兰木伦镇水处理厂处理。
3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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