
鄂环审字〔2023〕42号

鄂尔多斯市生态环境局

关于东胜区北部添尔漫梁村固废综合利用

项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市建能能源有限责任公司：

你公司报送的由辽宁绿管家环保科技有限公司编制的《东胜区北部添尔漫梁村固废综合利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和《鄂尔多斯市东胜区人民政府关于商请审批东胜区北部添尔漫梁村固废综合利用项目的函》（东政函〔2022〕270号）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市东胜区添尔漫梁村泰生煤矿井田范围内。主要利用周边煤矿产生的煤矸石对泰生煤矿遗留采坑进行回填复垦，最终恢复植被。其中煤矸石回填量3514.42万m3（702.884万m3/年），夹盖黄土回填量412.19万m3（82.438万m3/年），总库容为3926.61万m3。本项目分期实施，建设期为4个月，复垦期为5年，管护期为2年。主要建设内容包括包括回填工程、复垦工程、截排水沟等及配套的公辅工程及环保工程等。项目总投资5600万元，其中环保投资2100万。
《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，严格控制扬尘污染。施工场地设置洒水车，定期洒水；施工道路进行硬化，车辆采取密闭运输。合理安排施工时间，采用低噪声设备；对运输车辆进行定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线；施工期产生的土石方用于场地平整。施工人员的生活垃圾交由环卫部门统一处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。煤矸石运输过程中加盖苫布，运输道路采用硬化，定期对车辆进行保养、清洗；复垦过程中采取分区、分块的作业方式，煤矸石倾倒过程中尽量降低卸车落差，倾倒后及时推平压实，复垦过程中采用洒水车、雾炮车进行抑尘，无组织颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。在矸石回填区及运矸道路可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。
3.认真落实《报告书》中提出的其他污染防治措施。施工人员依托泰生煤矿生活设施，生活污水由一体化处理设施进行处理。严格按照内蒙古自治区地方标准《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）的要求，在回填过程中开展土壤及地下水定期监测工作，以免造成地下水和土壤污染；复垦实施阶段采取选用低噪声设备、加强作业机械管理和控制车辆车速等降噪措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.认真落实《报告书》中给出的建设期、复垦期和管护期污染防治及生态恢复措施。严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中一般工业固体废物用于充填或回填作业的环境保护要求，工程完工后对平台及边坡及时恢复植被。

5.建设单位须对复垦用煤矸石来源、数量进行台账化管理，施工过程中要严格按照复垦规范标准作业，并委托三方机构提前介入，协同对治理行为进行全过程监理并按年度出具监理报告及监理总结报告。

6.建设单位须严格落实复垦方案的相关要求，确保在规定时限内完成土地复垦并恢复植被，须制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目在取得用地许可后方可开工建设。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局      

                               2023年3月17日
 抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，辽宁绿管家环保科技有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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