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鄂尔多斯市生态环境局

关于乌审旗贸腾能源有限公司溶解乙炔生产及氧气、氩气、氮气、二氧化碳气体充装项目

环境影响报告书的批复

乌审旗贸腾能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古腾烽环境检测有限公司编制的《乌审旗贸腾能源有限公司溶解乙炔生产及氧气、氩气、氮气、二氧化碳气体充装项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区乌兰陶勒盖工业项目区。年产乙炔气体9万瓶，充装氧气19万瓶、二氧化碳9万瓶、氩气9万瓶、氮气9万瓶。主要建设内容包括乙炔发生间、净化间、压缩间、充装间等。本项目总投资820万元，其中环保投资157万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。电石破碎粉尘经集尘罩收集后，通过袋式除尘器处理后排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。破碎工序设在全封闭式车间，及时对车间地面进行清理，减少无组织逸散；乙炔发生器、充装过程采用安全程度较高的低压水封式发生器，并定期检查，避免跑冒滴漏等现象的发生；对产生的电石渣进行及时清理；确保厂界颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求，厂内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）附表A.1限值要求，硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值。
2.严格落实各项水污染防治措施。电石渣浆废水、净化塔废水、中和塔废水均收集进入电石渣池，经沉淀、压滤、渣水分离后，上清液进入循环水池，回用于乙炔发生器；压缩机冷却循环系统排水直接用于乙炔的制备；生活污水经化粪池处理后委托乌审旗圣源水务有限责任公司处理。

3.通过合理布局，选用低噪声设备，加强基础减振等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

5.切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）等要求，对厂区采取分区防渗措施，加强防渗设施的日常维护，建立完善的土壤和地下水监测制度。
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2023年3月24日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区建设管理局（生态环境管理办公室），鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古腾烽环境检测有限公司。
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